附件1
福建省水文水资源勘测中心
桂香街实验室外立面改造项目采购标的

一、采购标的
本次采购货物为福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目，最高限价为47.4025万元。
2、 施工范围
具体施工范围见附图。                  
三、参数要求（带★技术参数，任一项不满足要求的视为无效投标。）
★3.1 改造内容
3.1.1大楼外立面改造内容
（1）安全防护搭设搭建全封闭落地式脚手架，设置防护网，保障施工安全与环境整洁。
（2）外立面基层修复铲除空鼓、松动、风化层，用高强度修补砂浆填充裂缝、找平墙面，恢复基层坚实平整。
（3）外墙废弃空调支架、废弃铁皮管道、PVC管道拆除。
（4）外墙防水体系涂刷外墙专用防水涂料，对门窗洞口、阴阳角、伸缩缝等易漏点重点加强，形成连续防水屏障。
（5）装饰面层施工依次施工封闭底漆、真石漆主涂层、罩面漆，提升耐候性、抗污性与建筑外观，延长使用寿命。
3.1.2雨棚改造内容
（1）支撑骨架：不锈钢方通 25×25×1.0mm，焊接成型，表面洁净无锈蚀。
（2）固定方式：M8×70 不锈钢膨胀螺栓与墙体可靠锚固，螺栓间距符合设计要求。
（3）面板材料：1.2mm厚304不锈钢板，平整、抗风、耐腐、强度高。
（4）密封材料：中性硅酮耐候密封胶，与不锈钢相容性良好。
（5）构造要求：设置合理排水坡度，确保无积水、无倒泛水。
3.1.3通风管道改造内容
（1）增设外墙 PP 阻燃通风管敷设，完善实验室通风系统。
（2）通风系统调试与优化。
3.2 技术参数要求
3.2.1外墙材料
（1）高强度修补砂浆：粘结力强、抗裂、耐水，适配外墙基层修复。
（2）外墙专用防水涂料：耐候、抗紫外线、弹性好，长效防渗。
（3）真石漆 + 罩面漆：仿石质感、耐污自洁、抗老化，提升外观与耐久性。
3.2.2雨棚材料
（1）不锈钢方通 25×25×1.0mm执行标准：GB/T 14976-2025要求：材质均匀、无锈蚀、壁厚达标、焊接性能良好。
★（2）采用1.2mm不锈钢挡雨板，表面处理工艺需满足设计要求，面板尺寸应精确，安装平整。不锈钢需满足以下技术参数：化学成分检测结果符合GB/T20878-2024要求：C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.045,S≤0.030,Cr=18—20,Ni=8—11；物理性能符合：抗拉强度≥738，规定塑性延伸强度≥374，断后伸长率≥65.0，维氏硬度HV10≥178。需提供检验检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测检验报告扫描件进行佐证。
（3）不锈钢膨胀螺栓、自攻螺丝要求：耐腐蚀、抗拉拔、锚固可靠。
[bookmark: OLE_LINK2]★（4）中性硅酮耐候密封胶执行标准：GB/T 14683-2017要求：位移能力、模量、粘结性、耐老化性符合外墙用胶要求。
3.2.3通风材料
★（1）PP阻燃通风管Φ250mm：采用实验室专用A级阻燃抗紫外线老化PP（聚丙烯）防腐材质。尺寸公差：φ250mm管道壁厚公差±0.3mm，φ400mm管道壁厚公差±0.4mm。PP风管经检测需符合以下技术参数：在浓度37%的盐酸中，无可见变化；在浓度40%氢氧化钠中，无可见变化；需提供检验检测机构出具的带有CMA标识的检测检验报告扫描件进行佐证。
（2）专用管卡、固定支架：防腐、牢固。
四、其它要求
除工程量清单及图纸范围内的施工外，中标人（承包人）须负责本项目从开工至竣工验收全过程中的行政审批与报建手续办理，包括但不限于：
1.施工临时占道、临时排水、临时用电、临水报装；
2.夜间施工许可、建筑垃圾处置核准；
3.其他为满足合法开工及施工所需的地方性审批事项。
4.若因本项目所涉相关行政审批（包括但不限于上述第1至3项）未获主管部门批准或核准，导致项目无法继续实施或合同目的无法实现的，招标人有权终止合同，双方互不承担违约责任。
五、项目地址
福州市晋安区梅仙街16号福建省水环境监测中心。
六、验收方式
供应商按要求完成改造项目后，采购方组织人员进行验收。
七、售后服务
[bookmark: _GoBack]提供2年免费保修期。
八、付款方式
项目验收合格后，采购方组织结算审核，中标人按结算审核金额提供相应发票，采购人支付全部项目款。
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附图
施工设计图纸
[image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_01]


2

[image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_02][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_03][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_04][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_05][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_06][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_07][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_08][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_09][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_10][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15_页面_11]
[image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15 Model (1)_页面_12][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15 Model (1)_页面_13][image: 福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目6-15 Model (1)_页面_13]
image5.jpeg
Xz

sxes
[}

¥

sxth

1680 |

1680

M50 1530 1450 1640 1440 2135

20046
1530

3590
3590

3400

IR, AR

1610,

Lido
b

5410

2480
4760

L6t |

jm, 2000 luw,

W SERERARN. WA RANELR,
WRHES

A SRR, W, RSN

WA, SAFHAL. SR RHANERA

AL TS A

AREMONA (RT)
LMOH, WE, WE, RIHE
2.0, ARBRAN

Bl
et AR E
@ A135003047)

A IDSHAERR R4
8 03922050201

-
[ anasersasmasssnsrans.

2 nsesareons, surruanees.
s annssisetss.

By | = 3

B

Ty

wnvanase

[scnvnsses

ED)
HRRAGAR It B
FREA TRABRE

[raziss

" wratimg

o

R

s

[}

[E

¥

T

5

HARAEHIHE

zmay

[e = [whos

2026.05





image6.jpeg
%%

ey

®

prI

(1T

BT
3400 iy ML £
~ ~ 5250 ; EERIRARLA
g g B ; Kiamen Residence Design Inshture
11 g @ ATS003047)
N &6 WIORALROR-BAORLE-8
g8 pogacipn
i
il 1 ‘\ ] ] —,
g | = . - - SRS M) passs
= = m B L
2 [R—— ,-, T ol w— T i L w LIRS
g 1% ’ 7 7 e
2 b o A ed ol B
i ‘ B | = -
2 I /. A e e ¢ -
g FRSRTE, 73200320
b 2 R
§E - T
1 alaall Nualaakels
§. m J |l 4 m s
27
| “ktsssasmnn
g FREH TR
2 \\ A e 1 i -
- BRI
% T T L
78,7 x| [ 7 o IRERA
i : - L S 2 A, e e
3 g i FoL ’ [| = d 4 L%
8 4 g 8 ® %
R > et } L -
13% 054 76 1165 | 1623 | 1687 | 1170 6760 635 i
s =
. — PEEEREHE
ER AR wanE. h RS, SARLT TrAREFE R B D -
WA, QEFAAT. . MHRRERT — i “ P lﬂ—us
[ 202605





image7.jpeg
1580

1580

s

2135

reTTy

1440

540

1

3

3
1450

1530

—sxer

1450

20046,

1530

25216

1450

1530

ZIUN RN

L RO HRRRTR
2 i
3 BRI
4 SmA R HGE—
6 AN
6 MFFHNE, SnRAMARADE
R 1t
7.
8 SMRERNTE
I 371

SEBLENHRE OLLNE)

1450

L1530

1450

| wmmwns

FIT

566,995

TR, 0 B

3690
359

BT
fEithaRA

Yiamen Residence Design Institute
8 ATIS00304D)

S DSEARORORL e
e 0592-205:241

2 eassrresas, srssamast.
s conssnemnrs.

B | m s 2

oy

e

[cevnasy

550
WA BERE LB
FRTA IHASAE

[pacwsn

s
FREAARREATY

[

E

811

ARELEE

w [« o [Reos

[} 202605





image8.jpeg
£+

eIy

s

prI

300

ZU ORI

1 SRR

2 RESH

3 BURARIER

4 WEURR SR X

s Sl

6 KFHEN, SuMAMKIADR
G i

TR

8 ARKERE

PR T

SJRRLENHRE ORENGE)

W
g
‘
:
%
2§:
d
]

1
B

e

KEBA

]

5410

1660, 1000

3180 liooo, 280 | s
24760

I AL B

L1167 |

K

L678)

2000

L 50 |

B TR NARET

BT
EERitRARAR
S B D sttt

prp—

A IR AL 138
6 0592-2050241

Uk AR .
e —
 aeesisnsa.

R b 3
e

fren

[aressias

[acmvaanss

Ex
BREAASREN Pt Bl
FREA TAEAR

[Fawin

™" s

[

EL

LT

(1

*w

i

ABATEE

[n ¥ [#a0

2026.05





image9.jpeg
I
1680

eIy

1820

'

Py
1820

20046

8

L1160,

-3510° ) 4430 45 4516 2

U8 (RN

L BRI

2. M

LBEARIEN

TR M

5 SMWHA

&AL, SmRANARABE
PR 1t

7 AR

S AT

1 ommm

SR EWARE (MRNE)

21

RAERSS

1820

1160

7 ia30 ‘% isio

5

Lot L]

LLLTT et

1865

.4.-‘ * .]5,

3400
3400

TP ARETE LT

BT
e RitRARAE

Xiomen Residence Design Institute
G ATIS003047)

Al ERSERE RS 4
08 0592-2050201

s

[ xstersammassanssans.
2 oant rusunt, e ssannss.
asnasisansn.

o | = [

Ca

T

Em
FREATAERIURE
FREA TR ETE

razasn.

£
FREACAREERT

*

o

e

vy
o
*
i
"
MABETEE
T
[ [e s [re0s
) 2026.05





image10.jpeg
£z

5L

% £

pre

x
3
PR

1580

1580

2080

2060

25040
17980

3080

L1400

1580

A RAr

L1400

1580

430 ﬁ‘JEfn‘_’g’ Jaa0.2 Bsio 7

130, 1510

SV GRRATED

L AR RER
2 M

3 BRI

4 W RRHR

5 SHTHR

6 KTHEM, S OUARADE
PR 1t

7R

8 SR

L 9 BAMIE

S0 BRREE (AT

HEENR

3420

1400

2020

2054

3476

1687

170 6760

5635

24760

IIARERE LI

A

Ll
it ARAR

Xiamen Residence Design Institute
8 A135003067)

o WA AR 858
6 0592-2054201

s
[ sssaiasutsansrans.

2 eassrsraneras, riaasies.
s tastsisanis.

et

T

T

feT

[arcessssss

3
BREACAT AU Al
FREA THAETE

CEr3

™" wrgiome

v

e

e

pbELEE

BT

202605





image11.jpeg
%z

peTn

* %

sxtL

[T e

TR B & B )L o

FTH
FERHHRARAR
e

o MRS
6 0592-2054261

[ neseanspsnrniraas.
2 xssrsesanns, sirsnasins.
s nsosimeis,

me | s 1
vt

e

e

[areenars.

R

[scavanasss

USRI R

RARRERRE

ED
AR RAR L E
FREATHREAE

HRRHIE

AR TR

Fazken

SmBEAWAEAOK TR |

ae3s
[ RO R

S

[

SRS

R

L RS HHRBRR
2. E
3. BOKAY I
1. B RAER A AR R~
P 5 A
3. BRARR TN 6 MFEEE, GonAWARAD
AR £ PR 1
S TR T AR
6. TR, Sl & WA RAD B AR
?;Egiimh! 3400 9. RN
AR T 6500 .
S RAMIL ale g v
S LAy o
B g 2200 | =
vt L L Z
=42~ hva
TREEAS
1. BAMSLE R AR B
270 , 2. B fsAh
sy 3. KR R
4. S A VR —il .
5. SR
6. MFRR2H, SondREYIKEAD
* CTHRIO v
TR LE — AR /
2 8. SME AR “
L emkaul EEAEBE
R
@ THAL IR
o} 250 7
&1 ¢ ¢ .
#. 550 50 :
600\ |
AW 25%26%1. 0
MBMTOR AR

FREMNE, FEAEW. MRERD

R 75 T

AT T

N

il

k4. kT

[ s [#a0

202605





image12.jpeg
=
N
«
> E e = Py
M ORO) © @ ®
24390
11425, 10895 3560 2 5625 200, 200 5260
= b i },o ‘ZﬂO
a 2! LV] 5 )
M = [ E\
N | S /
©-5 || ‘ I 1
M ¥ { = !
(Y 2 MR T =
HAS/IMALEE 1
F= : e’ — —
<
-
g@ = - e - -
(B)E ] | | 1 Wi EEE
| - i
|
: CEAN
g n | CAERRRBaREEES g
i T REmakits
i
=\ H N
@ % 8’1 | 1 o =
S J 2
i) 3 ic
oy ~
I}
3560 2%0 5260
O ® 4 &) ®
W[ w | un s U 2 HE PR ) A7 L
By P P At *
S| g [ [
P NN P J—
EWEFAT
5| —a—— | WA RVWP3HQ.Timem2/PICIL -

a0us0 A4

BT
EERHRARA
S AT350030LT)

4 BIPERSBAE-RAERL 564
8 0592-2054261

s
s pmasssas.
vt saonan, rssaamn,
E—

e [ 5

st

sertrnes

[sEsnmaer.

[aruseinra

EpTTs

[

[tass
BRAAAGEERTG

vr
HARA

o





image13.jpeg
o
N
¥
2elsle]
¥ o|mlx
.
}
e
N
Bolma
«| %¥ 3

B
EERHRARA

Xiamen Residence Design Institute
(8 ATIS00304T)

4 BIPERSBAE-RAERL 564
8 0592-2054261

s

s pmasssas.
vt saonan, rssaamn,
E—

1580
1580

30

3400

060
060

3080

L1400

1580

L1400

50

st

sertrnes

[sEsnmaer.

[aruseinra

EpTTs

LA L Y
[ FAREANEATR APBAKE, MR TSGR BE08: 200
Bl B S PP san
3 s s
4 e ROpL T2 LD
) E—— T

AP Ttn2 P20

FASHHEHER

i

¥





image1.jpeg
B B 4% B % Akk 1 F % 1 R
¥ 53 A ] i
E%MWE“ 2 2 fatoct i o A% R o ;Mi 1;12
e 3 W RB-00
. * % |4
il d & & = iepalne © "
1 |HH#-00 BaEF 1 0125
2 |#H-01 it Rt v
3 |A#-02 —BYHH v
¢ |RE-03  |2-TEYEE v
S| RB-04 | padEmEBHE N
o |RE-05 | AAREMEEILE v
1 |RE-06 AAREE THE ! !
8| RH-07 AAMALE ! 1
s |Ri-08 BASEELEE v
o |##-09 AR LT A
n_|##-10 0k, THEHER v
|- WERAE AR v
" |RE-12 AR v
w|HE-13 BEMASAGHTEE | 1
AitRR % i % [XvEREE % (# %
B# ik i 2026 £ 05 f





image2.jpeg
r

2vlm|¢]
o
=
«
M
lulad
Wl ||
&x=3]

vl

158

— IEHHREERE
1 A RAASE
2 BRTEVIHER
3 REERIEEY |
L BFRARI R, 5 44
Rkt
= TERR
1 g% RRAKUHESRD TR ERA S #
2. THMA - BRABNTERRGEY
3 RRER - BRAAURER
L TRERGAR
THEE - AU
R
SheAR ¢ REALEEN, ¥ PRREE, EARGEE
6 REAk  SEMEML
7.HKER - SR
8 Rithd « HARAAEAERAE
9. HERE  (BEWA ) KA mm o BEAm, REAK.
= RithE
1 RS TR EERKIED GB 50210-2018
2 ARIASHATESARED JG)/T 235-2011
3 ARAMKRBABE) JC/T 98L-2011
L ARGBIRHANERFREAEANED JG) 130-201
S5 ARGRNIRRIRRUAE) JGJ/T 29-2015
6 ERRGRAR LA, Akt

23

1 AHETE

A PR AR BIERRAE, BEARAGTE LR TR BE, 05 RRERIRHAROEHIINEED .
B IEAMAHAANAEER 0SS, S0, RA, AE. HEFRARLHIAENS.

CORRMBMEESSS HE-3 AR ARARUAETREY M ARBEEEEMELATHERE
TAREBETRARERE AR EAR.

2. MR

5, MEERFERR 20 ERADHNS SodiAM.

AEFEEHEERHARMNAEY R MRS T RATEF TAT.

R

EHHA RLERAREEE
2, BINERRES SHtARAANE THHEE RERTER:
3. ARRAARERE. K. £, F. E ZRET0AFARSETAREEAR Lk,
EARITARAR, FREA S
L THMEHAAARAGRRARTR, EFRILOE REA TR
S, FHHERRER, Aol FEIREDRP I
6, FRREREAES, fif $HiR

KATHHEIE

WitRAE
1 BA LA R
2 HEHHFE
3 MEARRHEH
& AR
5 A%TER
6 BFER2E
REC 3k
8 ABEERE
9 Rt

FEAMHH
1 RS O / SRNEH)
AR JC/T 907-2018 \RRETEBHD AEBIO0 6MPo, RABIA0SMPY
2. il R AP
Pl JC/T 2090-2010 CRAAATBAR HESUE 8P, FHK 0.3Pa/30min Tk 284 BE12MPa
3 SRR GRS
il GB/T 20102-2020 RARE Y 1600/ PIRBGRARGS: RUBHTAZ90% BIEH1250N/S00m
L. AR GHAMED
i JG/T 157-2009 UHUMARITD BEBIZ0 SMPa, A, L8h MK
5. it
Rl J6/T 210-2018 (UARRERIRUE L8h RS HAEI0 IMPo, ARKRAIH
(323
Fafid: JG/T 24-2018 14 RHIBNDERRHD R0 TMPo, HATEL 10000 k. i 26, Misicisn
1 B
PRl HG/T 5065-2016 UHBHERLIEYRER<S2% &R 1000n Th 44

B
EERRARLE
Xienen Resience Design nsiate

GER: A135003047)

e BB N RO
8 05922054241

o
raserrspmussnsiian.

2 sz irasnns, B isamms.
s eneespiases.

e e i e

ens.

sxesmacs

[

asessiare

g

case.
BREACSRBUSES
EREA TEAEAR

s

B
ERAACU RSP

v

st

BTN

HitERH

w8 [ & [ #sor

(] 202605





image3.jpeg
Yy

peyry

(]

[

5486

23310

2

20

xvE
EARE

10300

3952

8007

— i

240

B
EERIRARA T
G A135003047)

e s ey
8 0592-2050241

m
mssernesmssanirens.

2 exsse sngnns, iRt
s anasinns.

[

[ecrr

g

e
BREAASREND &
IREA TEAEAE

bazesn.

s
EREAAFEENFS

‘s

a4

stk

[ [e s [

[ 202605





image4.jpeg
]

%

M| emex | mg |

I3

eI
x

[FErY

240

13922

2801

1060 902

1548

8270

1622

40

240 240 240
11210 T 450 1450 1030 , L1610, 1450 . 2040 3100 L1000, 950 , 1450 1570, 1450 410
. = T [ —— p— 1S
|
= 5170, !
r
— O O O [
2864 a6l 1450 | 30 | 1450 | 2040 | 1450 L1040) 1450 | 200 | 1450 L1000 1450 | 1570 | 1450 419
“0 240

24h

24820

2-T/RFHF

13862

B

EERIRARA

Xann esidnce Design st
G A135003047)

WA ALY
8 0592-205201

ss
| msssrmpmasasirans.
[ A
.

e = s

et

e

[

[

b

£
BACASI Fl
AREA TEAAAR

baznse.

ansa
HRACAREER

€5





