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项目内容及要求

（一）典型洪水灾害防御历史数据收集整理
系统收集“十四五”以来福建省典型洪水灾害防御历史数据，洪水灾害数据涵盖：暴雨洪水事件发生时间、影响范围、洪峰水位、洪峰流量、超警戒/超保证水位、水利工程水毁、受灾人口、直接经济损失等信息。
来源包括：福建省水文水资源勘测中心水文年鉴（含历年降水量、流量、水位整编成果）；省、市、县三级水旱灾害防御统计报表及总结；已出版的水旱灾害风险普查成果、洪水风险图成果；福建省地方志、水利志中的灾害记载；各级防汛抗旱指挥部历史文件及调度记录等。
参照《水旱灾害防御统计调查制度》（国统办函〔2026〕444号）确定的统计口径和指标体系，按照“在地统计”原则进行数据归集与校核。建立统一的数据编码体系和字段标准，对收集的数据进行清洗、标准化和结构化处理，形成分类整理的数据集（电子表格/数据库），并编制数据质量说明和来源标注。
该数据集同步接入全省“千库联调”系统平台数据库，可为水库群联合调度提供标准化、长序列的历史洪水灾害防御数据底板，支撑预泄腾库、拦洪削峰、风险研判和调度复盘，提升全省水库防洪联合调度的科学性和精准性。
（二）典型暴雨洪水水位收集、整理与复核
综合考量暴雨强度、影响范围、资料代表性，在全省范围内选取典型暴雨洪水过程事件，系统收集典型场次中相关水文站的实测暴雨、洪水、洪水位摘录，调查复核洪痕、水位流量关系及洪水重现期，编制水位成果表。
资料收集类型应覆盖：各典型场次暴雨洪水期间相关水文站（水位站）的实测水位过程记录、逐日平均水位表、洪水水位摘录表等原始观测资料；收集历史洪水调查成果，包括洪痕高程、洪水水面线、历史洪水排位及重现期考证资料；收集与水位资料配套的降水量、流量等水文要素数据。
资料的复核整编工作应包括：水位流量关系复核，依据《水利水电工程水文计算规范》（SL/T 278-2020），复核各站点水位流量关系曲线的合理性，检查曲线线型、高低水延长是否符合规范要求；上下游水位合理性检查：利用上下游站水位过程线和相关图进行合理性检查，分析水位沿程变化的物理合理性；历史洪水排位与重现期复核：对历史洪水的洪峰水位进行排位和重现期复核，必要时补充调查考证。
资料整编应按照《水文资料整编规范》（SL/T 247-2020）和《水文年鉴汇编刊印规范》（SL/T 460-2020）要求，对收集的原始水位数据进行规范性审查，检查观测记录的完整性、数据格式的规范性；统一高程基准，对采用不同高程系统的水位资料进行换算和归化。
本项目复核整编的典型暴雨洪水水位成果，将导入全省“千库联调”系统平台，为平台系统提供统一高程基准下的高精度水位数据，支撑洪水预报模型率定验证、水库调度方案比选、淹没推演与风险画像及调度复盘预案优化。
（三）成果汇总与报告编制
整合典型洪水灾害防御历史数据收集整理和典型暴雨洪水水位复核成果，编制项目总报告；建立福建省水旱灾害防御历史数据及典型暴雨洪水水位基础台账，实现成果规范化管理，为业务应用提供数据底座；结合防御业务实际需求，提出数据动态更新和后续应用建议。
