**附件一：**

**福建省九龙江流域中心办公网络通讯项目（2025）**

**报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位地址 | 技术参数要求 | 服务期限 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| 1 | 裸纤专网服务（北溪水闸机房对接角美镇温泉路1号九龙江流域中心） | 传输距离（1）光纤连接距离≥70公里。（2）传输速度：可承载10Mbps、100Mbps、1000Mbps、10000Mbps的高速带宽。光纤连接器指标（3）结构形式可根据现场情况对光纤边接器结构形式FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等进行自由转换及匹配。（4）对于同一类型的光纤连接器，具备任意组合使用、并可以重复多次使用（插拔1000次以上），由此而导入的附加损耗承诺在小于0.2dB的范围内。（5）抗拉强度：抗拉强度应不低于90N。（6）温度：光纤连接器必须在$−40°C^{∼}+70°C$的温度下能够正常使用。尾纤及软光纤（跳纤）性能：（7）尾纤护套外径：标称值为2.0mm（单芯）、3.0mm（单芯），最大值偏差不超过标称值的10%。（8）软光纤的护套外径：①标称值2.0mm，最大值2.2mm②标称值3.0mm，最大值3.3mm。（9）尾纤及软光纤的2m截止波长λc≤1250nm（G．652光纤）、λc≤1470nm（G．655光纤）。（10）尾纤接头具备FC-FC、SC-FC、SC-SC等形式。路口尾纤为铠装尾纤。运行指标要求（11）月平均时延：≤45MS；（12）月平均抖动：≤10MS；（13）月平均丢包率：≤1％；（14）月可用率：≥99.95％；（15）裸纤承诺实现端到端物理链路隔离，确保其传输介质在物理层面上与其他网络架构无任何交叉连接或共享资源，全程禁止与异构网络设备（如第三方交换机、路由器等）建立物理或逻辑链路关联，以保障传输通道的完全独占性和信号完整性。 | 1年 | 2 | 条（每条2芯） |  |
| 2 | 互联网专线服务（角美镇温泉路1号九龙江流域中心） | 1、专线接入至汇聚层，所提供的上下行带宽为独享100M带宽，上下行对称。2、宽带平均时延：≤20MS3、宽带丢包率：≤0.5％4、宽带月可用率：≥99.9％5、dns解析成功率≥99％6、dns解析时延达标率≥90％，时延门限10ms。7、为保证业务连续可用，所投服务厂商具有互联网 DDoS 攻击流量清洗服务能力，符合抗拒绝服务攻击产品EAL3 增强级的检测要求。供应商承诺所投产品通过信息产业信息安全测评中心检测。8、提供固定IP，在用户侧安装光电转换器，通过光电转换的方式接入园区交换机/汇聚交换机/MSE，实现网络接入。可独享汇聚交换机/MSE端口，不与公众宽带混用接入。 | 1年 | 1 | 条 |  |
| 3 | 海沧新阳办公点（固定电话1部、手机号卡1张、宽带2条）业务代办 | 1. 提供高质量的固话语音通话服务。
2. 手机号卡与固定电话绑定同时响铃
3. 两条宽带参数分别为一条上行30M，下行1000M，动态IP及一条上行20M，下行100M，动态IP。
4. 供应商保证采购方新阳办公点除宽带以外的其他通讯业务的号码拨出及接入时不变。
 | 1年 | 1 |  |  |
| 4 | 防汛卫星电话卡 | 1. 卫星语音通话功能：750分钟
2. 支持国内卫星短信收发功能，能够实时发送带有经纬度位置信息：100条
 | 1年 | 3 | 张 |  |
| 5 | 通讯费用暂列金 | 用于超出套餐部分的通讯等费用，若实际发生费用超过5000元，采购人与中选人双方另行协商并签订补充协议，且补充协议金额不超过中选价10%； |  |  |  | 5000 |
| 合计报价：                    （大写）              元 |
| **说明：**（1）报价应包含上述服务以及相关税费等一切费用；（2） 第5项“通讯费用暂列金”为不可竞争项，用于超出套餐部分的通讯等费用，若实际发生费用超过5000元，采购人与中选人双方另行协商并签订补充协议，且补充协议金额不超过中选价10%；（3）请根据报价表逐项报价并填写合计报价，漏填或逐项报价合计总额与合计报价不一致的以合计报价为准，合计报价大小写不一致的以大写为准；（4）合计报价超过最高限价的视为无效报价。（5）本项目支付期数4期：合同签订生效后10个工作日完成第一期付款，支付合同款项的30%；第四月初考核合格后10个工作日完成第二期付款，支付合同款项的20%；半年考核合格后10个工作日完成第三期付款，支付合同款项的30%；合同结束后10个工作日按实结算并支付合同尾款。 |

报价供应商：（盖章）                    2025年    月    日

联系人：                        联系电话：