附件1
采购供应商资格承诺函
致福建省水利水电科学研究院:
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:
我单位(本人)自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
供应商名称(单位公章):
2026年  月  日
注:
1.我单位(本人)专指参加采购活动的供应商(含自然人)；
2.资格承诺的供应商应在报价文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照比选通知书规定提交报价人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。
附件2
法定代表人授权书
致：福建省水利水电科学研究院
我方的法定代表人（     ）授权 （     ） 为投标代理人，代表我方参加___________________项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
法定代表人：XXX 身份证号：XXXXXXXX手机：XXXXXXXXX
投标代理人：XXX 身份证号：XXXXXXXX手机：XXXXXXXXX
授权方
投标人：XXXXXX有限公司（全称并加盖单位公章）
法定代表人签字或盖章：（   ）
接受授权方
投标代理人签字：（   ）
签署日期：202X年X月XX日
附：法定代表人、投标代理人的身份证正反面复印件
附件3
项目内容及要求
一、项目概况
本项目为福建省水利水电科学研究院科研楼地面修复项目，主要包含院科研楼地面铺装、局部水电改造及建筑垃圾清运等全部内容。项目严格遵循党政机关办公用房建设标准，秉持厉行节约、实用规整、安全环保原则，满足日常办公使用需求。
二、具体施工内容及工程量（供应商按下表报价）
本次报价为总价包干报价，包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、管理、税费、垃圾清运、成品保护、验收、质保等项目全部费用，采购人无需额外支付其他任何费用。具体施工内容及工程量如下：
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价
	总价
	说明

	一楼部分

	1
	自流平制作
	m2
	235
	
	
	非吸收界面剂+水泥基自流平（5mm）

	2
	塑胶地板
	m2
	235
	
	
	2mm同质透心塑胶地板

	3
	梯步铺贴
	步
	24
	
	
	原梯面处理平整

	
	
	
	
	小计
	
	

	二楼部分

	1
	自流平制作
	m2
	235
	
	
	非吸收界面剂+水泥基自流平（5mm）

	2
	塑胶地板
	m2
	235
	
	
	2mm同质透心塑胶地板

	3
	梯步铺贴
	步
	24
	
	
	原梯面处理平整

	4
	家具搬运
	间
	21
	
	
	办公桌椅及文件柜拆卸搬运、复原归位（含强弱电恢复）

	5
	墙体拆除
	m2
	16.5
	
	
	实体墙拆除

	6
	拆除清理
	项
	1
	
	
	搬运至1楼及外运

	7
	墙面修补
	项
	1
	
	
	环保腻子2遍

	8
	墙面刷漆
	m2
	65
	
	
	1底2面

	9
	吊顶修补
	m2
	2
	
	
	600*600集成吊顶修补

	10
	网线布置
	m
	200
	
	
	超五类网线套pvc管，暗埋（3楼机房引至2楼）。

	11
	强电布置
	m
	110
	
	
	2.5*3防火阻燃电线套JDG管，暗埋.

	12
	插座面板
	个
	18
	
	
	5孔插座

	13
	网络面板
	个
	9
	
	
	双网络

	14
	空调内机移位
	台
	1
	
	
	空调管加长5米

	15
	地板铺贴
	m2
	410
	
	
	地垫+SPC耐磨锁扣地板（8mm厚）

	16
	地脚线
	m
	400
	
	
	PVC脚线

	17
	材料搬运
	项
	1
	
	
	2层人工搬运

	18
	竣工保洁
	m2
	590
	
	
	

	19
	
	
	
	小计
	
	

	三楼部分

	1
	自流平制作
	m2
	235
	
	
	非吸收界面剂+水泥基自流平（5mm）

	2
	塑胶地板
	m2
	235
	
	
	2mm同质透心塑胶地板

	3
	梯步铺贴
	步
	24
	
	
	原梯面处理平整

	4
	家具搬运
	间
	17
	
	
	办公桌椅及文件柜拆卸搬运、复原归位（含强弱电恢复）

	5
	地板铺贴
	m2
	340
	
	
	地垫+SPC耐磨锁扣地板（8mm厚）

	6
	地脚线
	m
	340
	
	
	PVC脚线

	7
	材料搬运
	项
	1
	
	
	3层人工搬运

	8
	竣工保洁
	m2
	590
	
	
	

	9
	
	
	
	小计
	
	

	4楼部分

	1
	自流平制作
	m2
	235
	
	
	非吸收界面剂+水泥基自流平（5mm）

	2
	塑胶地板
	m2
	235
	
	
	2mm同质透心塑胶地板

	3
	梯步铺贴
	步
	24
	
	
	原梯面处理平整

	4
	家具搬运
	间
	21
	
	
	办公桌椅及文件柜拆卸搬运、复原归位（含强弱电恢复）

	5
	地板铺贴
	m2
	410
	
	
	地垫+SPC耐磨锁扣地板（8mm厚）

	6
	地脚线
	m
	400
	
	
	PVC脚线

	7
	材料搬运
	项
	1
	
	
	4层人工搬运

	8
	竣工保洁
	m2
	590
	
	
	

	9
	
	
	
	小计
	
	

	综合部分

	1
	安全文明施工
	项
	1
	
	
	

	2
	装修垃圾清除外运
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	小计
	
	

	
	工程总价
	
	含税


	本项目甲方指定的材料品牌（以下任选一个品牌）

	名称
	品牌

	地面板材
	大自然，圣象地板，福人地板

	电线电缆（WDZB-BYJ）
	太阳、远东、宝胜

	元器件
	西门子、ABB、施耐德

	开关插座面板
	西门子、ABB、施耐德

	涂料
	三棵树、多乐士、立邦

	综合布线
	北讯、航天易联、康普

	备注：供应商须按施工内容实行分项报价。涉及指定品牌材料的施工内容，必须在我单位限定品牌范围内选型报价。所有进场材料须同步报送材料清单及品牌、规格、环保等级、合格证明等相关资料，经我单位审核查验合格后，方可进场施工。


三、质量要求
项目施工须严格执行现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及福建省地方标准《建筑装修工程施工质量验收规程》（DBJ/T13-46-2013）；全部装修材料环保指标须符合国家现行有害物质限量标准，工程竣工验收质量达到合格等级。
四、施工现场管理要求
人员管理：成交供应商须配备固定1名项目负责人全程驻场，所有进场施工人员统一佩戴安全帽；特种作业人员须持有效资格证书上岗，进场前完成安全交底，无关人员不得进入办公作业区域。
隔离与防护：施工区域采用围挡/警戒带封闭隔离，张贴安全警示标识；对原有墙面、门窗、地面、办公设备等成品采取全覆盖保护措施，损坏由成交供应商全额修复赔偿。
文明环保施工：合理安排施工工序，采取降噪、湿法防尘措施，严控噪音、粉尘污染；施工材料分类整齐堆放，建筑垃圾当日清运离场，禁止高空抛掷废料，保持通道整洁畅通。
安全消防管理：施工现场临时用电规范布设，配备足量合格消防器材；动火、高处作业实行前置报备，落实专人现场监护，杜绝火灾、触电、坠落等安全事故。施工期间发生一切安全责任事故，全部由成交供应商承担。
现场纪律：严禁施工人员在办公区域喧哗、吸烟、随意走动，不得私自拍摄办公区域影像资料；严格服从我单位现场管理人员巡查、调度，发现安全、文明施工问题须立即整改。
若施工期间违反上述现场管理规范，我单位有权责令停工整改，由此产生的工期延误、相关损失由成交供应商自行承担；全部现场管理要求均为合同硬性履约条款，验收时一并核查，未达标不予竣工验收。
五、质保及售后服务
本项目整体质保期不少于3年，自项目竣工验收合格之日起计算。质保期内出现墙面开裂、地面起翘、水电故障、材料脱落等质量问题时，供应商须在24小时内响应，免费维修更换。
附件4
面谈踏勘察回执单
一、勘察项目：福建省水利水电科学研究院科研楼地面修复项目
二、勘察时间：        年    月    日
三、勘察地点：福建省水利水电科学研究院科研楼
四、面谈内容（供应商勾选确认）
□ 已详悉项目需求、修缮范围、材料品牌及验收要求
□ 明确投标文件编制规范、提交截止时间及评审关键节点
□ 就项目实施细节、服务响应机制达成初步共识（以合同为准）
□ 承诺基于面谈信息编制投标文件，确保报价合理、响应全面
五、注意事项
1. 本回执一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效；2. 勾选框请用 “√” 填写，填写内容需清晰可辨；3. 未尽事宜以双方书面约定为准。
采购人（盖章）：             供应商（盖章）：                      
经办人（签字）：              法定代表人/授权代表（签字）：       
联系方式：                   联系方式：
