　
福建省政府采购
货物和服务项目
公开招标文件
项目名称：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目
（取用水核算体系完善与成果应用）
备案编号：CGXM-2026-350001-06804[2026]07283
项目编号：[350001]KMJ[GK]2026002
采购人：福建省洪水预警报中心
代理机构：福建省闽捷投资管理有限公司
编制时间：2026年10月
 


第一章 投标邀请
福建省闽捷投资管理有限公司 采用公开招标方式组织 2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用） （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：CGXM-2026-350001-06804[2026]07283
2、项目编号：[350001]KMJ[GK]2026002
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策
进口产品：不适用
节能产品：不适用
环境标志产品：不适用
促进中小企业发展的相关政策：
采购包1：不专门面向中小企业采购
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	采购文件规定的其他资格证明文件
	独立投标人或联合体牵头方应具有有效的建设行政主管部门核发的工程设计水利行业乙级及以上资质，须提供有效证书复印件，若资质证书有效期届满的，有公布统一延期时间的还须提供相关证明材料。注:本项不在资格承诺制范围内，投标人须按本项要求提供证明材料。


6.3是否接受联合体投标：
采购包1：接受
※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、招标文件的获取
7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。
7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
7.4、招标文件售价：0元。
8、投标截止
8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。
9、开标时间及地点
详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
10、公告期限
10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。
11、采购人：福建省洪水预警报中心
地址： 福州市东大路229号十楼
 邮编： 350001
 联系人： 黄成
 联系电话： 87624859
12、代理机构：福建省闽捷投资管理有限公司
地址： 水部街道五一北路129号榕城商贸中心24层02室
 邮编： 350001
 联系人： 杨水芳
 联系电话： 13489198905
附1：账户信息
	投标保证金账户


	开户名称： 福建省闽捷投资管理有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表
采购包1：
采购包预算金额（元）: 6,000,000.00
采购包最高限价（元）: 6,000,000.00
采购包保证金金额（元）: 0.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用）
	1.00
	6,000,000.00
	项
	其他未列明行业
	否


本国产品标准适用范围：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	 不涉及


采购包1：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用）
	项
	元
	6,000,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用）
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	研究长距离引调水工程损耗核算技术方法
	报价不得超过最高限价
	项
	元
	1,300,000.00
	总价
	无

	2
	研究季度用水总量核算技术方法
	报价不得超过最高限价
	项
	元
	936,000.00
	总价
	无

	3
	研究重要流域用水总量核算技术方法
	报价不得超过最高限价
	项
	元
	884,000.00
	总价
	无

	4
	“供－取－用”拓扑关系技术服务
	报价不得超过最高限价
	项
	元
	780,000.00
	总价
	无

	5
	取用水量核算成果分析技术服务
	报价不得超过最高限价
	项
	元
	600,000.00
	总价
	无

	6
	取水计量数据异常识别服务
	报价不得超过最高限价
	项
	元
	300,000.00
	总价
	无

	7
	取水计量数据综合管理服务
	报价不得超过最高限价
	项
	元
	1,200,000.00
	总价
	无


 


第二章 投标人须知前附表
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件
 （第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：
采购包1：不组织

	2
	10.4
	投标文件的份数：
 （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。
 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
采购包1：不允许合同分包；

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。

	5
	12.1
	确定中标候选人名单：
采购包1：1名

	6
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：
（1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：
无
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：
无
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
采购包1：1名

	7
	13.2
	合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	15.4
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建省闽捷投资管理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	11
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
 （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。
 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。
 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	12
	19
	其他事项：
 (1)本项目代理服务费：
本项目收取代理服务费
代理服务费用收取对象：中标/成交供应商
代理服务费收费标准：本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：根据成交金额以差额定率累进法向成交供应商收取代理费用，收费标准如下：100万元以下（含100万元）部分收费费率标准：1.5%，100-500万元部分收费费率标准：0.8%，500-1000万元部分收费费率标准：0.45%；本项目如有不同表述，以此为准。招标代理服务费专户：开户名：福建省闽捷投资集团有限公司 开户行：工商银行福州华林支行 账号：1402023609600038276。
 (2)其他：
1.供应商提交响应文件后，即视为其完全熟悉和理解采购文件中的要求、条款和条件，且无任何异议，并自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。 2.参加报价的供应商代表应随身携带本人身份证明资料，否则自行承担相应后果和责任。 3.纸制投标文件允许领取中标通知书时提供。

	备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。
（2）将招标文件
无 的内容修正为下列内容：
无 后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于电子投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
③关于证明材料或资料：
a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔：
b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金；
b4不同投标人存在串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：
无


 


第三章 投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。
投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。
（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）电子投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1） 福建省闽捷投资管理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建省闽捷投资管理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建省闽捷投资管理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建省闽捷投资管理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建省闽捷投资管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若 福建省闽捷投资管理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为 福建省闽捷投资管理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建省闽捷投资管理有限公司 可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为 福建省闽捷投资管理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。
9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、电子投标文件
10.1电子投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。
（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3电子投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5电子投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。
②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建省闽捷投资管理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①电子投标文件中未载明分包承担主体；
②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；
④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要， 福建省闽捷投资管理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建省闽捷投资管理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。
（3）提交
①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。
③其他形式：
无
④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建省闽捷投资管理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的， 福建省闽捷投资管理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；
⑤招标文件规定的其他不予退还情形；
⑥中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10电子投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。
10.11电子投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建省闽捷投资管理有限公司 。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
五、开标
11、开标
11.1 福建省闽捷投资管理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建省闽捷投资管理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。
※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建省闽捷投资管理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建省闽捷投资管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
11.6投标截止时间后撤销投标的处理
投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建省闽捷投资管理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时， 福建省闽捷投资管理有限公司 将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建省闽捷投资管理有限公司 提出询问， 福建省闽捷投资管理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建省闽捷投资管理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1本国产品与非本国产品相关约定
17.1.1本国产品
（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。
（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.1.2 非本国产品
17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。
在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
十、其他事项
19、其他事项：
19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
19.2其他：详见招标文件第二章。
 


第四章 资格审查与评标
一、资格审查
1、开标结束后，由 福建省闽捷投资管理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组
资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省闽捷投资管理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省闽捷投资管理有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
（1）“投标函”；
（2）“投标人的资格及资信证明文件”
①一般资格证明文件：
采购包1：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


※备注说明
①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。
②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。
④.其他资格证明文件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	采购文件规定的其他资格证明文件
	独立投标人或联合体牵头方应具有有效的建设行政主管部门核发的工程设计水利行业乙级及以上资质，须提供有效证书复印件，若资质证书有效期届满的，有公布统一延期时间的还须提供相关证明材料。注:本项不在资格承诺制范围内，投标人须按本项要求提供证明材料。


（3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
	 明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：
资格审查不合格项：无
1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建省闽捷投资管理有限公司 统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建省闽捷投资管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
二、评标
4、资格审查结束后，由 福建省闽捷投资管理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建省闽捷投资管理有限公司 统一对外发布。
②对 福建省闽捷投资管理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
采购包1：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
采购包1：
技术符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	(1)未按照招标文件规定要求签署、盖章的；(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；(3)属于招标文件规定的符合性审查不合格情形；(4)属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；(5)投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。


商务符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	(1)未按照招标文件规定要求签署、盖章的；(2)投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；(3)属于招标文件规定的符合性审查不合格情形；(4)属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；(5)投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)；(6)投标文件不满足招标文件“第五章三、商务条件”中任何一项要求的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。


价格符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	(1)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；(2)属于招标文件规定的符合性审查不合格情形；(3)属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；(4)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。


6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：
无
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：
无
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束， 福建省闽捷投资管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法：
采购包1：综合评分法
7.2评标标准
采购包1：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为10.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	投标人或者联合体均为小型、微型企业
	15.00%
	1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本采购包为非专门面向中小企业采购服务类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“采购标的一览表”。

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	联合协议或者分包
	6.00%
	1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%-6%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为82.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	A1、投标技术指标响应情况及技术偏离
	56.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”中的技术和服务要求各项要求的相应情况，由评标委员会进行评分：未标注的技术条款每负偏离一项扣2分，共计28项，共56分,正偏离不加分。标有“★”参数共计1条为不允许负偏离，存在负偏离视为投标无效。

	A2、现状用水情况分析
	2.50
	否
	根据投标人提供的重要流域（九龙江、晋江、敖江）的用水相关基础资料收集情况（包括但不限于流域基本情况、水资源及其可利用量、现状供用水情况等方面），由评委进行评议并打分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2.5分;②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得 2.25分;③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分，未提供不得分。

	A3、典型工程取用水情况理解
	2.50
	否
	根据投标人提供的福建省长距离引调水典型工程的取用水情况理解程度（包括但不限于工程概况、所在区域经济社会指标、供用水情况等方面），由评委进行评议并打分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2.5分;②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.25分;③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分，未提供不得分。

	A4、现状水资源系统理解情况
	2.50
	否
	根据投标人提供的省水资源管理系统理解情况（包括但不限于功能模块、数据资源、部署情况等方面），由评委进行评议并打分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2.5分;②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得 2.25分;③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分，未提供不得分。

	A5、取用水量核算分析技术方案
	2.50
	否
	根据各投标人提供的取用水量核算分析技术方案（包括但不限于技术服务内容、数据流转设计、上图入库效果等方面），由评委进行评议并打分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2.5分;②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得 2.25分;③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分，未提供不得分。

	A6、"供－取－用"拓扑关系展示技术方案
	2.50
	否
	根据各投标人提供的"供－取－用"拓扑关系展示技术方案（包括但不限于数据要求、拓扑要求、图示要求等方面），由评委进行评议并打分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2.5分;②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得 2.25分;③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分，未提供不得分。

	A7、取用水数据接入方案
	2.50
	否
	根据各投标人提供的取用水数据接入方案（包括但不限于数据库表结构、数据接入方案等方面），由评委进行评议并打分:①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2.5分;②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.25分;③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分，未提供不得分。

	A8、项目负责人
	3.00
	是
	投标人拟派项目负责人：（1）具备信息系统项目管理师（高级）资格证书的得1分；（2）具备数据库系统工程师（中级及以上）资格证书的得1分；（3）具备软件设计师（中级及以上）资格证书的得1分。满分3分。
注：①上述证书为全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书，须提供有效证书复印件； ②须提供投标截止时间前（不含投标截止时间当月）六个月中任意一个月投标人为该人员缴纳社保的证明材料；达到法定退休年龄人员可提供退休证 + 聘用合同替代社保证明；事业单位人员可由主管部门出具在岗证明；未提供或提供材料不符合要求的，本项不予计分。


	A9、技术负责人
	3.00
	是
	投标人拟派技术负责人：（1）具备系统架构设计师（高级）资格证书的，得1分；（2）具备测绘相关专业工程师及以上职称证书的得1分；（3）具备注册测绘师资格证书，且证书在有效期内的得1分。本项按实际符合条件项计分，满分3分。
注：①系统架构设计师为全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书；须提供全部有效证书复印件； ②须提供投标截止时间前（不含投标截止时间当月）六个月中任意一个月投标人为该人员缴纳社保的证明材料；达到法定退休年龄人员可提供退休证 + 聘用合同替代社保证明；事业单位人员可由主管部门出具在岗证明；未提供或提供材料不符合要求的，本项不予计分。


	A10、实施数据负责人
	3.00
	是
	投标人拟派实施负责人：（1）具有水文水资源相关专业高级工程师及以上职称的得2分；（2）具有注册土木工程师（水利水电工程）证书的得1分。满分3分。 
注：①注册执业证书须注册在投标人单位且在有效期内；职称证书须为有效证书；②须提供投标截止时间前（不含投标截止当月）六个月中任意一个月投标人为该人员缴纳社保的证明；达到法定退休年龄人员可提供退休证 + 聘用合同替代社保证明；事业单位人员可由主管部门出具在岗证明； 未提供或材料不符合要求的，本项不予计分。


	A11、信息安全负责人
	2.00
	是
	投标人拟派信息安全负责人：（1）具备信创规划管理师（高级）资格证书的得1分；（2）具备网络安全能力认证证书或注册信息安全工程师证书的得1分。满分2分。注：须提供有效证书复印件、投标截止时间前（不含投标截止时间当月）六个月中任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料，否则不得分。
注：①上述证书须提供有效证书复印件； ②须提供投标截止时间前（不含投标截止时间当月）六个月中任意一个月投标人为该人员缴纳社保的证明材料；达到法定退休年龄人员可提供退休证 + 聘用合同替代社保证明；事业单位人员可由主管部门出具在岗证明；未提供或提供材料不符合要求的，本项不予计分。


商务项（F3×A3）满分为8.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、综合能力1
	2.00
	是
	投标人自有计算机软件著作权，满足以下类别之一得1分，最多2分，满分2分：（1）水资源调度相关软件著作权；（2）相关水网平台软件著作权。 注：①同一类别有多份软件著作权证书，不重复计分；②著作权人须为投标人；③证书功能描述应对应上述业务范畴，不强制要求证书名称文字完全一致；④须提供软件著作权证书复印件，未提供或材料不符合要求的不得分。

	2、综合能力2
	2.00
	是
	根据长距离引调水工程损耗核算及验证工作需要，投标人具备水动力工程技术研究能力的得2分。注：须提供相关认定文件复印件，否则不得分。

	3、业绩
	2.00
	是
	投标人自2021年1月1日至投标截止时间止（以验收时间为准），承担过省级及以上取水设施核查类、水工程损耗核算类、用水总量核算类等有关的项目，每提供1项得2分，满分2分。 注：须提供中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。证明该业绩项目已验收合格的相关证明文件是指业主证明或有关部门出具的批复文件复印件。

	4、服务保证
	2.00
	是
	根据各投标人承诺响应采购人需求并到达采购人办公地点提供技术支撑的时限情况进行评分：投标人承诺时限为1小时内(含1小时)到达的得2分，3小时内(含3小时)到达的得1分，超过3小时(不含3小时)以上的不得分。须提供专项承诺函，否则不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用响应报价低于最高限价45%的，即2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：
无
 


第五章 招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
本项目为：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用）。
注意:报价要求
因系统格式原因,投标人还需对下列《取用水量核算体系完善服务分项限价表》和《取用水核算成果上图入库服务分项限价表》进行分项报价，所报单价不得超过最高单价限价，并上传至后台端口的《优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料》中，若未按要求进行报价，则按无效投标处理。其中分项报价总和若与投标分项报价不一致，则以此处为准。
表1-1 取用水量核算体系完善服务限价表
	序号
 
	项目名称
	数量
	单位
	最高单价
	限价

	
	
	
	
	(万元)
	(万元)

	1.1
	研究长距离引调水工程损耗核算技术方法
	130.00
	130.00

	1
	典型工程基础信息及供水对象有关材料
	1
	项
	130.00
	130.00

	2
	典型工程关键计量节点信息及水量折算成果
	
	
	
	

	3
	典型工程水量分段损耗核算成果
	
	
	
	

	4
	典型工程分区域分行业分摊成果
	
	
	
	

	5
	典型工程输水损耗成果核验表
	
	
	
	

	6
	典型工程输水损耗核算方法（需上图）
	
	
	
	

	1.2
	研究季度用水总量核算技术方法
	93.60
	93.60

	1
	历年用水量和经济社会指标数据
	1
	项
	93.60
	93.60

	2
	分行业季度用水量核算方法成果
	
	
	
	

	3
	季度用水量数据核验成果
	
	
	
	

	1.3
	研究重要流域用水总量核算技术方法
	88.40
	88.40

	1
	流域边界范围成果
	1
	项
	88.40
	88.40

	2
	流域跨流域引调水工程台账表
	
	
	
	

	3
	流域经济社会指标和水量拆分成果表
	
	
	
	

	4
	流域水量数据核验成果
	
	
	
	

	取用水量核算体系完善服务
	312.00
	312.00




表1-2 取用水核算成果上图入库服务限价表
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	最高单价
	限价

	
	
	
	
	(万元)
	(万元)

	1.1
	“供－取－用”拓扑关系技术服务
	78.00
	78.00

	1
	"供－取－用"拓扑关系展示服务
	1
	项
	78.00
	78.00

	2
	取用水相关要素可关联追溯服务
	
	
	
	

	3
	取用水相关要素属性信息查看服务
	
	
	
	

	1.2
	取用水量核算成果分析技术服务
	60.00
	60.00

	1
	长距离（典型）引调水工程输水损耗统计技术服务
	1
	项
	60.00
	60.00

	2
	季度用水总量统计服务
	
	
	
	

	3
	重要流域用水量核算服务
	
	
	
	

	1.3
	取水计量数据异常识别服务
	30.00
	30.00

	1
	异常数据识别与分类服务
	1
	项
	30.00
	30.00

	2
	异常数据可视化分析服务
	
	
	
	

	3
	异常数据告警推送至三级联动服务
	
	
	
	

	1.4
	取水计量数据综合管理服务
	120.00
	120.00

	1
	取用水等数据同步服务
	1
	项
	120.00
	120.00

	2
	与税务部门计量数据共享比对技术服务
	
	
	
	

	3
	取水计量检定档案及数据管控技术服务
	
	
	
	

	4
	取水计量数据归集、查询服务
	
	
	
	

	取用水核算成果上图入库服务
	288.00
	288.00



二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
2.1取用水量核算体系完善服务
当前取用水量核算体系主要围绕“用水总量”开展核算，针对损耗用水核算方法未建立、季度用水核算方法不完善、分区核算方法精细化程度不足等问题，开展取用水量核算体系完善研究，具体研究内容包括：长距离引调水工程损耗用水核算技术方法、季度用水总量核算方法、重要流域用水量核算方法等。最终成果均须基于福建省水资源管理平台提供核算方法上图入库服务。
2.1.1研究长距离引调水工程损耗核算技术方法
（评分项1）2.1.1.1 总体目标
依托现有用水统计调查直报系统、省水资源管理系统等信息化平台，聚焦引调水工程输水损耗核算空白领域，系统开展输水损耗核算技术体系研究。通过典型工程试点研究、数据校验、算法优化，制定一套科学规范、贴合实际、可落地、可推广的长距离引调水工程输水损耗核算技术方法，为工程节水改造、降损增效、水资源精细化配置、行业规范化管理提供技术支撑。
（评分项2）2.1.1.2 技术路线
【★】1.典型工程选择
典型工程选择应严格遵循代表性、典型性、示范性原则，覆盖不同水源类型、输水规模、输水距离、供水区域及供水对象，包括有管道、明渠、隧洞等不同输水类型工程。优先筛选运行年限适中、计量监测设施相对完备、自动化监测覆盖率高、工程档案资料齐全、日常运维规范、区域代表性强的重点工程，试点研究成果能够较好适配全省主要类型引调水工程工况，保障核算方法的通用性、适用性和推广性。
聚焦全省规模化输水工程，优先筛选年供水量在5000万立方米以上及重要区域的引调水工程作为研究对象，本项目初步选取平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）、福州市第二水源引水、金钟水利枢纽引水配套、泉州南干渠、泉州北干渠、泉州山美至惠女水库引水、晋江引水第二通道、九龙江北溪引水、向东渠引水、古雷区域引水、官昌水库引水工程共11个大中型引调水工程，作为本次损耗核算研究的典型工程。
2.基础数据归集与处理
（1）开展基础数据标准化梳理、核对校验、分类规整等基础性工作，完成各类数据的完整性、准确性、一致性与合规性等核查，并按照业务管理要求对数据进行分级分类、规整归集，保障基础数据真实可靠、规范可用，为后续研究核算提供坚实的数据质量支撑。
（2）一闸三线数据在闽江口数字孪生水网先行先试平台中，中标单位从平台获取基础数据后，须进一步复核、验证后使用。
（3）工程基础数据采集。系统收集梳理典型工程的基础资料，主要包含工程设计资料，同步归集工程历年运行台账和计量设备台账。
（4）划定关键计量节点。梳理典型工程水源取水、干支线输水、末端供水和关键计量节点，形成完整的输水脉络、计量节点拓扑体系，明确各节点核算边界与统计口径。
（5）归集用水监测数据。采集各关键计量节点历史年度及现状用水、输水、退水数据，严格区分数据来源、采用对应核算口径。终端受水对象用水量以用水统计调查直报系统数据为核心依据，同步对标取水在线监测数据进行交叉核验；渠首、干线节点、分水口或退水口等已实现在线自动化监测的点位，统一采用平台实时监测数据。
（6）数据合理性校验。针对已实现在线监测的受水对象，比对取水在线监测数据与年度用水统计调查数据，对数据偏差率超10%的点位，开展人工复核。受降雨、径流、季节水位变化影响较大的节点，剔除异常数据，完成监测数据科学折算与标准化处理。
3.分级分类核算方法研究
结合我省引调水工程多元化结构特征、差异化运行工况，选取典型工程，针对无计量、有计量但误差偏大、不同输水线路、多区域多行业分摊四大核心场景，分层分类研究标准化水量核算与损耗计算方法，构建损耗核算技术体系。
（1）无计量节点水量核算方法研究。针对未布设计量设备、无监测数据的分水口、退水口等区间关键节点，根据水源取水和受水监测或上报数据、供用水关系等，研究区间无计量节点水量核算方法，应对无监测点位数据核算问题。
（2）误差型计量节点水量折算方法研究。针对已布设计量设备，但受环境干扰、设备老化、工况波动、雨洪影响等因素导致监测误差较大的渠首、分水口、退水口节点，综合考量工程输水参数、水量平衡关系，建立科学折算方法，研究合理的水量修正与折算技术方法，有效降低系统计量误差，提升基础水量核算合理性。
（3）典型工程分段损耗核算方法研究。针对11个典型工程，逐一梳理工程全线路水量平衡逻辑、各节点水量对应关系，按照输水干支线进行拆分，研究针对性的输水损耗水量计算公式与核算流程，合理核算各输水区段损耗水量。
（4）损耗量分区域分行业分摊方法研究。基于11个典型工程整体输水损耗核算成果，以受水对象分行业用水量为权重，构建科学合理的输水损耗分摊方法，将工程总输水损耗合理分摊至各受水县域，细化分配至农业、工业、生活、生态四大用水行业，实现输水损耗量化到区域、分摊到行业、溯源到环节。
4.建立长距离引调水工程损耗核算体系
依托现有用水统计调查直报系统、省水资源管理系统等信息化平台，核算11个典型工程的终端用户用水量、分行业用水统计数据、各节点在线监测水量等核心数据，通过现有信息平台自动调取、对接获取，并与基层上报数据互为验证。
5.建立成果核验机制
完成11个典型工程2023-2026年输水损耗核算、分摊及成果汇总，科学划定各输水区段合理漏损率区间阈值，建立漏损率合理性校验标准，对输水损耗核算成果开展校验，及时甄别异常核算数据并整改优化，持续保障核算方法的科学性、核算过程的规范性，为全省规模化推广应用筑牢基础。所有核算基础数据均留存溯源依据，明确数据来源、核算公式、计算流程、参数标准，实现数据可查、过程可溯、逻辑可核、结果可验。
（评分项3）2.1.1.3 成果提交要求
1.典型工程基础信息及供水对象有关材料
提交11个典型工程设计资料、工程管理单位、供水线路、供水范围、计量情况等基础信息材料。同时，对每个典型工程的所有供水对象逐个分析，提交11个典型工程所有供水对象基础信息表，主要包括供水对象取水用途、2023-2026年取水量（含直报水量、在线监测水量两种数据）、计量设施信息、计量所在位置、在线监测站点编码等，如果供水对象为公共供水企业，需收集其2023-2026年的分行业供水量、分县供水量。同步提交每个典型工程的水源取水口~输水线路~供水对象（用户或水厂）之间的工程拓扑图（参照附图1）。
2.典型工程关键计量节点信息及水量折算成果
对11个典型工程的计量情况进行分析，每个典型工程根据水量核算需要设定若干个关键计量节点。提交每个关键计量节点的计量现状情况，其中属于无计量型和误差型的关键计量节点，需要逐个提交该节点的具体的水量折算方法，该节点2023-2026年水量数据（含直报水量、在线监测水量两种数据），以及该节点2023-2026年的水量折算成果。
3.典型工程水量分段损耗核算成果
针对11个典型工程，逐一梳理各工程全线路水量平衡逻辑、各节点水量对应关系，按照输水干支线进行拆分，研究针对性的输水损耗水量计算公式与核算流程，合理核算各输水区段损耗水量。提交11个典型工程输水线路分段清单列表，列明每个分段线路的输水损耗水量计算公式；根据每个工程2023-2026年取水量数据，提交11个典型工程输水线路分段水量损耗核算成果。
4.典型工程分区域分行业分摊成果
参照附表1，按用水统计调查的公共供水调查表格式，将总输水损耗分摊至所有受水县域的农业、工业、生活、生态四大用水行业，提交11个典型工程2023-2026年每个年度的总输水损耗分区域分行业分摊成果，并明确每个分摊后数据成果的计算公式。
5.典型工程输水损耗成果核验表
提交11个典型工程2023-2026年各输水线路分段漏损率成果表，评估漏损率的合理性，提出该分段的合理漏损率阈值范围。
6.典型工程输水损耗核算方法
（1）在11个典型工程的拓扑图上标注所有供用水对象计量点位置、在线监测站点编码、计量关键节点水量折算公式、关联的用水统计调查对象信息、取水许可信息等。
（2）在11个典型工程的拓扑图上标注每个分段的输水损耗计量公式、漏损率合理阈值等。
（3）展示11个典型工程输水损耗，每个分区域分行业分摊的水量计算公式。
（4）典型工程的拓扑图纸质成果尺寸不小于A2。
2.1.2研究季度用水总量核算技术方法
（评分项4）2.1.2.1 目标要求
1. 总体目标
依托现有季度用水统计调查、取用水在线监测等数据成果，聚焦基层减负、提质增效、动态管控核心目标，针对性研发适配省市县三级的流程化、标准化季度用水总量核算技术方法。
2. 具体要求
（1）依托系统取数，全面基层减负。坚持“数据共享、无感核算、零额外填报”原则，有核算基础数据、参考数据、校核数据的均从用水统计调查直报系统、水资源管理系统等现有信息平台自动抓取、匹配、整合，无需各类取水用水单位、省市县各级水利部门额外填报、补录、报送数据，最大限度精简工作流程、压缩基层工作量，切实落实基层减负工作要求。无直接监测数据的行业水量一般通过合理测算形成，核算逻辑规范、过程可追溯、结果可核验。同时依托省市县三级联动机制，实现上下级用水总量数据层级对应、口径统一、差额可控，达成三级数据合理衔接。
（2）细化行业分类，保障方法科学闭环。结合用水行业特性、取水方式、计量监测条件差异，细分灌区灌溉、畜牧养殖、水产养殖、工业生产、城乡居民生活、服务业（含建筑业）、城镇环境用水、河湖生态补水八个用水行业，针对每个行业专属用水特点、数据来源渠道、核算难点，差异化研发专属核算技术方法。
（3）提升核算时效，实现快速出数。建立高效化季度核算工作机制，在全省季度用水统计调查数据填报、审核工作全部完成后，快速完成省市县三级、分行业季度用水总量核算，输出标准化核算成果，逐步转变传统核算周期长、数据滞后的局面，保障水资源动态监管工作有序推进。
（4）强化指标校验，确保核算结果合理。建立多维度、常态化核算成果合理性校验机制，保障季度用水总量核算数据合理、符合区域用水规律。依托辖区历史用水数据、经济社会指标，以及相应季度经济指标，模型自动测算校验本季度亩均灌溉用水量、万元GDP用水量、城乡居民人均生活用水量等核心用水指标。通过横向对比历史同期数据，分析季度用水指标波动幅度、变化趋势的合理性，甄别异常数据、不合理核算结果，及时排查修正核算偏差，保障季度用水总量核算成果的科学性、规范性与可用性。
（评分项5）2.1.2.2 技术路线
1.基础数据归集与处理
开展基础数据标准化梳理、核对校验与分类规整工作，核验数据的完整性、准确性、一致性和合规性，并进行数据分级分类归集，确保用于研究核算工作的基础数据真实可靠、规范可用。
收集资料包括当季度用水统计调查直报数据和历史数据。历史数据包括前1~3年各行业季度用水量、年用水总量和耕地、人口、GDP、工业增加值等社会经济指标。
2.季度用水量核算方法研究
当前用水统计调查制度小型灌区、非重点工业服务业、河湖补水采用年报模式，取用水总量按年核算，无法及时反映区域季度用水结构变化、用水效率波动及水资源利用动态问题，针对此问题，开展标准化季度用水总量核算技术方法研究，构建季度用水总量核算体系。
（1）农业季度用水量核算方法研究。农业灌溉用水量中，大中型灌区季度灌溉用水量采用用水统计调查直报数据，重点研究在无典型调查数据情况下小型灌区季度灌溉用水量核算，以及无典型调查数据情况下鱼塘补水及畜禽季度用水量核算。
（2）工业季度用水量核算方法研究。除重点公共供水企业和重点工业企业的季度工业用水量采用用水统计调查直报数据外，重点研究非重点工业企业和非重点公共供水企业的季度工业用水量核算。
（3）生活季度用水量核算方法研究。城镇居民生活季度用水量基本采用用水统计调查直报数据，按照年用水量核算方法核算。农村居民生活季度用水量除采用用水统计调查重点公共供水企业直报数据外，重点研究非重点公共供水企业农村居民生活季度用水量核算和分散式农村居民生活季度用水量核算。服务业季度用水量除采用用水统计调查重点公共供水企业、重点服务业单位直报数据外，重点研究非重点公共供水企业、非重点服务业单位季度用水量核算。
（4）人工生态环境季度补水量核算方法研究。城乡环境用水既包括绿地灌溉用水和环境清洁卫生用水，也包括人造景观等新型用水。年用水量一般采用典型调查后核算。重点研究在无典型调查数据情况下绿地灌溉用水和环境清洁卫生季度用水量核算。河湖生态补水量建议按照工程实际补充季度填报。
3.季度用水量核算
按照拟定的农业、工业、生活、生态补水等季度用水量核算方法，依托现有用水统计调查直报系统、省水资源管理系统等信息化平台，核算各县（市、区）套水资源三级区季度用水量。根据县级季度用水量核算，统计汇总地市、全省季度用水量。
4.数据验证和修正
依托辖区历史用水数据、经济社会指标，以及相应季度经济指标，校验本季度亩均灌溉用水量、万元GDP用水量、城乡居民人均生活用水量等核心用水指标。通过横向对比历史同期数据，分析季度用水指标波动幅度、变化趋势的合理性，甄别异常数据、不合理核算结果，及时排查修正核算偏差，保障季度用水总量核算成果的科学性、规范性与可用性。
5.依托系统取数，全面基层减负
坚持“数据共享、无感核算、零额外填报”原则，所有核算基础数据、参考数据、校核数据均从用水统计调查直报系统、水资源管理系统等现有信息平台自动抓取、匹配、整合，无需各类取水用水单位、省市县各级水利部门额外填报、补录、报送数据，最大限度精简工作流程、压缩基层工作量，切实落实基层减负工作要求。无直接监测数据的行业水量均通过合理测算形成，核算逻辑规范、过程可追溯、结果可核验。研究季度用水总量快速统计分析方法，依托省市县三级联动机制，实现上下级用水总量数据层级对应、口径统一、差额可控，达成三级数据合理衔接。
（评分项6）2.1.2.3 成果提交要求
1.历年用水量和经济社会指标数据
（1）参照附表2～附表5，提交2023-2026年1-4季度全省大中型灌区农田灌溉、重点工业、重点服务业、重点公共供水等4个行业用水量数据。
（2）提交2023-2026年全省典型小型灌区、非重点工业企业、非重点服务业、河湖补水工程、畜牧养殖、水产养殖、建筑业、城乡环境等8个行业年度用水统计调查表，以及小型灌区、小型公共供水企业、用水总量核算表等。
（3）以县为单元，提交2023-2026年全省各县耕地面积、城镇人口、农村人口、GDP、工业增加值等经济社会指标数据。
2.分行业季度用水量核算方法成果
（1）提交农业灌溉、畜牧水产、工业、服务业、居民生活、人工生态环境、河湖生态补水用水量季度用水量核算方法及2023-2026年每季度用水量核算成果。重点说明用水量核算的详细过程，包括水量推算技术路线、推算依据、推算公式、拆分方法等，重点是公共供水企业供水量中各类用水量的拆分方法，以及未纳入季度调查的工业、服务业、生活用水量推算方法等。其中，农业灌溉、畜牧水产需重点说明小型灌区在无典型调查数据情况下水量推算的详细过程。2023-2026年每季度用水量核算成果需要细分到每个县及其县域内的水资源三级区。
（2）参照附表6，提交所有县域及其对应的水资源三级区2023-2026年每个季度用水量核算成果。
3.季度用水量数据核验成果
对所有县域及其对应的水资源三级区2023-2026年每个季度用水量核算成果进行校验，提交每个季度每个县及其对应三级区的季度亩均灌溉用水量、万元GDP用水量、城乡居民人均生活用水量等核心用水指标成果，并对指标合理性进行评估。
2.1.3研究重要流域用水总量核算技术方法
（评分项7）2.1.3.1目标要求
立足我省水资源管理工作实际，依托全省年度、季度县域用水总量核算成果，整合用水统计调查直报数据、取水在线监测实时数据、水利一张图空间数据、全省灌区空间分布数据，叠加各市县年度人口、地区生产总值（GDP）、畜牧水产养殖规模等经济社会基础指标，构建适配我省重要流域的用水总量核算技术体系。
通过研究建立分行业、分区域、分指标的权重分摊模型与标准化核算流程，打破原有粗放式水资源三级区统计局限，将县级年度、季度用水总量及经济社会指标，拆分至晋江、九龙江、木兰溪、龙江、赛江、敖江6大重要流域。最终形成一套标准化、可推广、可校验的重要流域用水总量核算技术方法，产出时序连续、数据合理的流域级用水总量、经济社会配套数据成果，实现重要流域用水情况可量化、可追溯、可分析，全面适配流域常态化水资源管理业务需求。
（评分项8）2.1.3.2技术路线
1.分析范围
针对无法通过用水统计调查直报系统自动核算用水总量的晋江、九龙江、木兰溪、龙江、赛江、敖江等6个重要流域，研究流域用水总量核算技术方法。
2.界定流域核算边界
依托全省“水利一张图”地理信息基底，结合流域自然水系边界、行政区域界线、河湖划界、水资源四级区成果，按照流域面积大于1000km²、跨地市或用水需求突出等要求，提取并划定全省重要流域的核算边界，明确各流域覆盖的县域、乡镇行政范围。
系统梳理各流域涉及的市、县（区）行政单元名录，全面排查梳理流域内外所有跨流域引调水工程，建立跨流域水利工程台账，明确工程输水线路、取水水源、供水范围等基础信息，为后续水量拆分、跨流域水量核算、数据校核划定合理的空间与工程边界。
3.基础数据归集与处理
开展基础数据标准化梳理、核对校验与分类规整工作，核验数据的完整性、准确性、一致性和合规性，并进行数据分级分类归集，确保用于研究核算工作的基础数据真实可靠、规范可用。
收集资料以用水统计调查直报数据和历史数据为主，并辅以长距离引调水工程损耗核算数据、成果等。
4.构建科学化分级核算方法体系
依托现有用水统计调查、取用水在线监测、社会经济等数据成果，聚焦重点流域用水管控核心目标，针对性研究适配我省重点流域的标准化用水总量核算技术方法。结合各县域与重要流域的空间叠加关系，区分全域覆盖、局部覆盖两种县域流域叠加类型，分别建立差异化、科学化的指标拆分与水量核算模型，实现经济社会指标与行业用水量合理分摊。
（1）流域经济社会指标拆分方法。分析各类经济社会要素的空间分布规律，科学测算县域人口、GDP、灌区面积、畜牧水产产量等各类指标，在流域内、流域外的占比权重系数。整合灌区分布矢量数据、在线监测数据、产业布局数据、经济社会指标分布成果。
（2）分行业用水量拆分核算方法。针对八个用水行业用水特征、用水空间分布规律，逐一制定专项核算规则，分行业构建权重分摊模型，测算各行业用水量在流域内、流域外的分摊权重。按照核定权重系数，分行业拆分水量，并逐级汇总统计，形成各重要流域年度、季度分行业的用水总量核算成果及全部用水量核算成果。
（3）跨流域引调水量核算方法。梳理各重要流域关联的跨“六江两溪”流域的引调水工程，核实工程供水对象、供水范围、输水规模等信息。依托全省用水统计调查直报系统、水资源管理系统，实时采集跨流域引调水工程向外流域输送、调配的用水量数据，形成各重要流域年度和季度的外调水量核算成果。
5.开展流域用水总量分级核算
（1）针对县域空间覆盖特征分类开展指标核算：对于行政辖区全域均纳入单个重要流域范围的县域，将全县人口、GDP、大中型及灌区面积、畜牧水产养殖产能等经济社会指标完整归入对应流域统计范畴。对于仅部分辖区位于重要流域范围内的县域，基于水利一张图空间数据和重点用水单元分布情况，分析各类经济社会要素的空间分布规律，科学测算人口、GDP、灌区面积、畜牧水产产量等各类指标，在流域内、流域外的占比权重系数。按照核定权重系数对县域各类经济社会指标进行分摊，逐级汇总整合，最终形成各重要流域完整年度、季度经济社会基础指标数据集。
（2）按照核定权重系数，分行业拆分水量。全覆盖县域直接将全县用水总量归入对应重要流域。局部覆盖县域按照八大用水行业分类拆分核算，涵盖灌区灌溉用水、畜牧养殖用水、水产养殖用水、工业生产用水、城乡居民生活用水、建筑及服务业用水、城镇环境用水、河湖生态补水八个类别。
（3）逐级汇总统计，形成各重要流域年度、季度分行业的用水总量以及全部用水量核算成果。
6.流域用水核算数据验证
建立多维度、多指标的成果校验体系，保障核算数据科学性、合理性。根据相关县域重要流域范围内的历史用水量、常住人口、灌溉面积、GDP产值、养殖规模等基础数据，测算相关县域内各重要流域亩均灌溉用水量、城乡居民人均生活用水量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等重要用水指标，对标全省平均水平、行业定额标准、历年同期数据开展横向、纵向双重比对校验。针对核算偏差数据逐一溯源核查，优化调整权重模型与核算参数，修正核算结果，逐步消除数据偏差、逻辑矛盾，确保各重要流域用水总量核算成果合理合规满足流域水资源管控、调度、考核等业务应用要求。
（评分项9）2.1.3.3成果提交要求
1.流域边界范围成果
（1）提交6个流域相关的矢量数据，包含河流水系、行政区划、水资源四级区、大中型灌区分布等矢量数据，用于水利一张图展示。
（2）提交6个流域套县级行政区面积拆分信息表。
2.流域跨流域引调水工程台账表
提交流域内外所有跨流域引调水工程台账表，明确工程输水线路、取水水源、供水范围等基础信息。
3.流域经济社会指标和水量拆分成果表
（1）根据流域内涉及相关县域人口、GDP、灌区面积、畜牧水产产量等指标进行拆分，提交6个流域经济社会指标拆分成果表、流域内相关县域8个行业用水量权重系数。
（2）提交2023-2026年跨流域调出和调入水量成果。
（3）参照附表7规范格式，提交2023-2026年6个流域的水量拆分成果表。
4.流域水量数据核验成果
对6个流域以及流域内相关县域用水量核算成果进行校验，提交6个流域以及流域内相关县域的2023-2026年亩均灌溉用水量、万元GDP用水量、城乡居民人均生活用水量等核心用水指标成果，并对指标合理性进行评估。
2.2取用水核算成果上图入库服务
包含“供－取－用”拓扑关系技术服务、取用水量核算成果分析技术服务、取水计量数据异常识别服务、取水计量数据综合管理服务。成果均须基于福建省水资源管理平台提供核算方法上图入库服务。
2.2.1“供－取－用”拓扑关系技术服务
（评分项10）2.2.1.1 技术服务内容
按照《2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目实施方案》任务安排，县（区）级水行政主管部门负责取水计量档案动态完善任务，任务内容主要包括：依据《取水计量技术导则》及《福建省水资源条例》等相关技术规范与法规要求，结合取用水管理实际需求，在现有计量档案库基础上，开展取水计量拓扑关系构建、档案关键属性增补完善等工作，构建“数据准确完整、标准统一规范、关系清晰可溯、信息动态更新”的取水计量档案体系。
在取水计量档案动态完善的工作基础上，汇总取水计量档案各有关信息到水资源管理系统中，构建覆盖实施范围内至少1000个“供－取－用”拓扑关系可视化展示，实现河流、渠道、管道、水库、引调水工程、取用水户、取水口等多要素的整体呈现。支持“供－取－用”拓扑关系展示服务、取用水相关要素可关联追溯服务、取用水相关要素属性信息查看服务等。各技术服务要点详见表2-1。
表2-1 “供－取－用”拓扑关系技术服务要点
	技术服务
	详情说明

	“供－取－用”拓扑关系展示服务
	1）基于水利一张图，提供水源、输水工程、用水户、取水口等全要素空间布局服务；
2）提供差异化图标或线型区分要素类型服务；
3）提供分层提供水源、线路、用水户等要素的视图服务；
4）提供展示“供－取－用”上下游关系，拓扑关系清晰、连线规整服务。

	取用水相关要素可关联追溯服务
	1）提供对指定要素高亮展示其上下游关联要素服务；
2）提供关联项清单并定位服务；
3）提供从供水源沿输水路径逐级追溯至最终用水户服务；
4）提供从用水户反向追溯至供水源，快速定位取水来源服务。

	取用水相关要素属性信息查看服务
	1）提供关联相关要素属性，包括：基础信息、工程参数、管理信息服务。
2）提供调取取水户关联的已有计量档案信息服务。


1．"供－取－用"拓扑关系展示服务
（1）基于水利一张图，提供水源、输水工程、用水户、取水口等全要素空间布局服务
依托水利一张图底图，将水源地（水库、河流、地下水等）、输水工程（渠道、管道、泵站等）、取水口、用水户等各类取用水相关要素进行空间化展示，实现全要素在地图上的统一布局与可视化呈现，支持要素的空间定位与概览查看。
（2）提供差异化图标或线型区分要素类型服务
针对不同类型的取用水要素（如水源、取水口、输水线路、用水户等），配置差异化的图标样式和线型表达，使用户能够直观区分各要素类型，提升地图可读性与信息辨识效率。
（3）分层提供水源、线路、用水户等要素的视图服务
支持按要素类型进行图层分层管理，用户可按需选择显示或隐藏水源层、输水线路层、用水户层等，便于在不同分析场景下聚焦关注的关键要素，避免信息过载。
（4）提供展示"供－取－用"上下游关系，拓扑关系清晰、连线规整服务
通过自动布局算法或预设规则，在地图上绘制水源到取水口、取水口到用水户之间的拓扑连线，清晰展示"供－取－用"上下游关系，确保连线规整、层次分明，便于用户快速理解水资源从供给到使用的完整流转路径。
2．取用水相关要素可关联追溯服务
（1）提供对指定要素高亮展示其上下游关联要素服务
用户在地图上选中任一取用水要素（如某个取水口或用水户）后，支持自动高亮显示与该要素直接关联的上下游要素，通过颜色等方式区分上下游方向，帮助用户直观了解该要素在供水链条中的位置与关联关系。
（2）提供关联项清单并定位服务
在选中指定要素后，同步生成关联要素清单列表，展示关联要素的名称、类型、编码等基本信息，并支持点击清单中的条目实现地图定位与跳转，方便用户快速查看关联要素的具体位置和详情。
（3）提供从供水源沿输水路径逐级追溯至最终用水户服务
支持以某一供水源为起点，沿输水路径逐级展开下游关联要素，依次展示取水口、输水线路、用水户等各级节点，直至最终用水户，形成完整的正向追溯链路，帮助用户全面掌握该水源的供水范围与用水去向。
（4）提供从用水户反向追溯至供水源，快速定位取水来源服务
支持以某一用水户为起点，反向逐级追溯其取水口、输水工程、供水源等上游关联要素，直至定位到最终供水水源，帮助用户快速查清该用水户的取水来源和供水路径。
3．取用水相关要素属性信息查看服务
（1）提供关联相关要素属性，包括：基础信息、工程参数、管理信息服务
点击地图上的取用水要素，支持弹窗展示该要素的完整属性信息，包括基础信息（名称、编码、位置坐标等）、工程参数（设计取水量、输水能力、工程规模等）、管理信息（管理单位、责任人、取水许可证号等），实现要素属性的一站式查看。
（2）提供调取取水户关联的已有计量档案信息服务
在查看取水户要素时，系统可关联调取该取水户已有的计量档案信息，包括计量设施台账、计量检定记录、历史监测数据等，便于用户在拓扑图上直接获取取水户的计量管理全貌，支撑日常监管与核查工作。
（评分项11）2.2.1.2 数据流转设计
“供－取－用”拓扑关系技术服务主要数据来源信息表如下：
表2-2 “供－取－用”拓扑关系技术服务主要数据来源信息表
	主要数据
	来源系统名称
	数据库表名
	备注

	取水口相关信息
	福建省水资源管理系统
	取水口基础信息表
	

	取水口与用水户关系
	
	取水口-用水户关联表
	

	计量台账数据
	
	计量设施台账表
	

	计量检定数据
	
	计量检定记录表
	

	站点在线监测数据
	
	历史监测数据表、取水监测数据表
	

	计量照片等
	
	多媒体档案信息表
	

	调查季度、年度水量
	用水统计调查系统
	用水统计调查数据表
	


“供-取-用”拓扑关系技术服务展示、追溯、属性查看和计量档案查询4项子服务的数据流转具体要求如下：
（1）“供-取-用”拓扑关系展示服务的数据流转过程。前端层通过水源筛选、输水工程筛选、用水户筛选、取水口筛选等筛选条件输入查询参数，经前端渲染后实现可视化展示。服务层通过数据服务、算法服务和GIS引擎对筛选条件进行解析处理，并从数据层调用结构化数据、非结构化数据与空间数据。对接层则通过“数据同步”机制，从福建省税务相关平台、全国取用水管理平台、用水统计调查直报管理系统、福建省水资源管理系统等外部系统汇聚缴税用水量、季度取水统计、季度/年度用水统计调查数据、取水监测数据及取水档案数据，为拓扑关系展示提供统一、完整的数据底座。
（2）“供-取-用”拓扑关系追溯服务。前端层接收追溯条件（正向追溯参数、反向追溯参数），经服务层算法与GIS引擎处理后，从数据层抽取结构化、非结构化与空间数据，并通过高亮参数返回可视化展示结果。该服务依托数据同步对接体系，实现从水源到用水户、或从用水户到水源的全链路追溯，帮助管理者快速定位上下游供用水关系，厘清水量分配路径。
（3）"供-取-用”拓扑关系属性查看服务，用于查看拓扑关系中各要素的属性信息。前端层通过查询条件输入工程参数，服务层数据服务从数据层的结构化数据、非结构化数据、空间数据中获取属性信息，并返回前端以图表形式展示。对接层同样通过数据同步汇聚税务、全国取用水管理、用水统计调查直报、福建省水资源管理等系统的多源数据，为属性查看提供精准、权威的数据支撑，实现“图属一体化”查询。
（4）"供-取-用”拓扑关系计量档案查询服务，支持按档案编码查询取水计量档案。前端层接收档案编码后，服务层数据服务从数据层读取档案信息与多媒体信息，返回前端进行档案展示。该服务延续了前述服务的数据架构，通过统一的数据同步对接机制，确保档案数据的完整性与实时性，便于业务人员调阅计量设施历史记录、检定资料及运行状态。
（评分项12）2.2.1.3 上图入库效果
"供－取－用"拓扑关系技术服务上图入库后，实现以下应用效果：
1.全要素可视化展示：在水利一张图基底上，以图形化方式直观呈现实施范围内不少于1000个"供－取－用"拓扑关系，水源工程、输水线路、取水口、用水户等多类要素以差异化图标与线型清晰展现，视觉层次分明，拓扑连线规整有序。
2.上下游关联追溯：支持对任意指定要素高亮展示其上下游全链路关联关系，可从供水源沿输水路径逐级追溯至最终用水户，也可从用水户反向溯源至供水水源，快速定位供水来源，有效支撑供用水管理工作。
3.属性信息查看：点击任意要素，可即时调取关联档案信息，包含工程基础参数、取水许可信息、计量设施档案等，实现从空间图形到业务数据的一键联通。
4.入库数据规范：所有入库数据经过统一坐标转换、要素分类编码、属性字段标准化处理，入库成果满足水利信息化相关技术标准规范要求，可直接支撑后续水资源管理业务应用。
2.2.2取用水量核算成果分析技术服务
基于长距离（典型）引调水工程核算技术方法、季度用水总量核算技术方法、重要流域用水总量核算技术方法及其研究成果，在水资源系统建立自动化核算体系，并在水资源系统进行查询、校验和展示，实现核算成果线上展示、动态更新、一键查询、自动校验。
取用水量核算成果分析技术服务包括长距离（典型）引调水工程输水损耗统计技术服务、季度用水总量统计技术服务、重要流域用水量技术服务等。支持在水资源管理系统中查询展示核算成果，实现数据资源整合共享、业务流程协同联动、分析成果呈现。
（评分项13）2.2.2.1技术服务内容
1．长距离（典型）引调水工程输水损耗统计技术服务
对标用水统计调查制度标准，参照重点公共供水单位调查表规范格式，将11个典型大中型引调水工程输水损耗核算结果、分摊数据等成果，标准化接入水资源管理系统，实现核算成果线上展示、动态更新、一键查询、自动校验。
基于长距离（典型）引调水工程核算技术方法及其研究成果、取水计量监测数据等，实现全省11个长距离（典型）引调水工程（包括平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）、福州市第二水源引水、金钟水利枢纽引水配套、泉州南干渠、泉州北干渠、泉州山美至惠女水库引水、晋江引水第二通道、九龙江北溪引水、向东渠引水、古雷区域引水、官昌水库引水工程）的输水损耗自动核算服务。支持相关数据查询服务、支持输水损耗量计算服务、支持输水损耗统计分析报告和导出服务等。各技术服务要点详见表2-3。
表2-3 长距离（典型）引调水工程输水损耗统计技术服务要点
	技术服务
	详情说明

	工程相关数据查询服务
	1）提供长距离（典型）引调水工程档案查询服务；
2）提供输水关键节点水量数据查询服务。

	输水损耗量计算服务
	1）提供自动长距离（典型）引调水工程整体输水损耗量服务；
2）提供计算输水线路分段漏损量及占比服务；
3）提供计算各行业分摊损耗量及损耗率；
4）提供输水损耗量季度/年度统计及多年同比、环比分析；
5）提供自动检测水量平衡关系，对不平衡节点标记并预警。

	输水损耗统计分析报告和导出服务
	1）提供长距离（典型）引调水工程基本信息、损耗总量计算等信息生成服务；
2）提供工程输水损耗相关信息导出服务。


（1）工程相关数据查询服务
① 提供长距离（典型）引调水工程档案查询服务
支持按工程名称、工程编码等条件检索长距离（典型）引调水工程档案信息，包括工程基本情况（工程类型、建设规模、输水线路长度等）、设计参数、管理单位等，为输水损耗分析提供工程基础数据支撑。
② 提供输水关键节点水量数据查询服务
支持查询长距离引调水工程沿线各关键节点（如取水口、分水口、泵站、出水口等）的实测水量数据，包括时段内取水量、分水量、输水量等，为输水损耗量的计算提供节点级数据基础。
（2）输水损耗量计算服务
① 提供自动长距离（典型）引调水工程整体输水损耗量服务
根据工程取水口总取水量与各用水户分水口实际接收水量之差，计算长距离引调水工程的整体输水损耗量，实现损耗量的高效、准确核算。
② 提供计算输水线路分段漏损量及占比服务
对输水损耗量按漏损类别进行分段统计，计算输水线路分段漏损量占总损耗量的比例，帮助管理人员识别主要损耗来源，为针对性减损措施提供数据依据。
③ 提供计算各行业分摊损耗量及损耗率服务
根据各行业（农业、工业、生活、生态）的用水量比例，将工程整体输水损耗量合理分摊至各行业，计算各行业分摊损耗量及对应损耗率，为行业水资源利用效率评估和损耗责任界定提供量化依据。
④ 提供输水损耗量季度/年度统计及多年同比、环比分析服务
支持按季度、年度对输水损耗量进行统计汇总，并提供多年同比分析和环比分析，通过趋势图表展示损耗量的变化规律，帮助管理人员掌握工程输水效率的长期变化趋势。
⑤ 提供自动检测水量平衡关系，对不平衡节点标记并预警
支持自动检测各节点的进出水量平衡关系，当某节点的进水量与出水量之差超出合理范围时，自动标记该不平衡节点并触发预警，提示管理人员关注可能存在的计量异常、管道泄漏或未计量取水等问题。
（3）输水损耗统计分析报告和导出服务
① 提供长距离（典型）引调水工程基本信息、损耗总量计算等信息生成服务
根据工程档案数据与损耗计算结果，自动生成包含工程基本信息、输水线路概况、各节点水量数据、损耗总量及分类统计等内容的输水损耗统计分析报告，格式规范、内容完整，满足汇报与存档需求。
② 提供工程输水损耗相关信息导出服务
支持将输水损耗统计结果、分析报告、图表数据等以Excel、PDF等格式导出，便于用户在离线环境下查看。
2．季度用水总量统计服务
参照附表6，对标用水统计调查制度标准，将全省每个县及其对应的三级区的每个季度的核算成果，标准化接入水资源管理系统，实现核算成果线上展示、动态更新、一键查询、自动校验。
基于季度用水总量核算技术方法及其研究成果、取水计量监测数据提供数字化、智能化核算服务，替代传统人工收集、推算、汇总、校核的核算模式，在全省季度用水统计调查数据填报、审核工作全部完成后，3个工作日内完成省市县三级、分行业季度用水总量自动化核算，实现省市县三级季度用水总量快速、闭环核算，有效解决基层人工核算耗时费力、人为估算误差大、季度核算难以常态化开展等痛点问题，大幅降低基层水利部门填报、核算、校核工作压力，为区域水资源季度动态评估、用水总量管控、节水潜力分析、水资源优化配置、水资源刚性约束制度落地等提供及时、有效的数据支撑。支持取水户分类标识服务、支持季度用水总量统计与校验服务、支持季度用水总量报表导出服务等。各技术服务要点详见表2-4。
表2-4 季度用水总量统计技术服务要点
	技术服务
	详情说明

	取水户分类标识服务
	1）提供对取水户进行分类标识服务：季度填报户、年度填报户；
2）提供季度用水量数据自动标注数据来源服务。

	季度用水总量统计与校验服务
	1）提供将年度填报户的年度数据通过核算方法换算为季度数据服务；
2）提供按区域、行业配置核算系数服务；
3）提供季度数据多维度统计，以表格和图表展示服务；
4）提供同一取水户的季度累加值与年度填报值存在差异时，做标记并提醒服务；
5）提供按季度比例将年度填报值重新分配至各季度服务。

	季度用水总量导出服务
	1）提供选择取水户季度用水量数据统计成报表和导出服务。


（1）取水户分类标识服务
① 提供对取水户进行分类标识服务：季度填报户、年度填报户
根据取水户的填报周期属性，将其分类标识为季度填报户和年度填报户两类，在数据列表和统计界面中以差异化标签或颜色进行区分显示，便于管理人员快速识别取水户的填报类型，为后续季度用水量统计的数据来源管理提供基础。
② 提供季度用水量数据自动标注数据来源服务
对于每条季度用水量数据，支持自动标注其数据来源类型（如季度填报直接获取、年度数据换算、在线监测数据等），在数据列表中以标签形式展示，帮助管理人员了解各取水户季度用水量数据的获取方式与可靠性程度。
（2）季度用水总量统计与校验服务
以用水统计调查直报管理系统中取水户填报的用水量数据（包括季度填报户的季度报表数据和年度填报户的年度报表数据）作为季度用水总量统计的基础数据来源，提供以下服务：
① 提供将年度填报户的年度数据通过核算方法换算为季度数据服务
针对年度填报户，支持采用合理的核算方法将年度用水总量换算为各季度用水量数据，确保年度填报户也能纳入季度用水总量统计范围，实现统计口径的统一。
② 提供按区域、行业配置核算系数服务
支持按不同行政区域、不同行业类别灵活配置核算系数，管理人员可根据实际用水规律和区域特点调整系数参数，使季度数据换算结果更加贴近实际用水情况，提高统计准确性。
针对未纳入季度填报的取水户，支持按照用水统计调查制度中的八大用水行业分类，区分大中型灌区与小型灌区、重点与非重点工业企业、城镇与农村居民等不同场景，分别采用专属水量推算方法进行季度用水量核算。无直接监测数据的行业水量通过合理测算形成，核算逻辑规范、过程可追溯、结果可核验，确保所有取水户均纳入季度用水总量统计范围，实现统计口径的统一。
③ 提供季度数据多维度统计，以表格和图表展示服务
支持对季度用水量数据按区域、行业等多个维度进行交叉统计，以数据表格和可视化图表（柱状图、饼图、折线图等）形式展示统计结果，帮助管理人员从不同角度分析季度用水总量结构与分布特征。
④ 提供同一取水户的季度累加值与年度填报值存在差异时，做标记并提醒服务
支持自动将同一取水户各季度用水量的累加值与其年度填报值进行比对校验，当两者差异超出预设阈值时，对该取水户数据做异常标记并提醒管理人员关注，提示核实数据差异原因，保障统计数据的准确性和一致性。
⑤ 提供按季度比例将年度填报值重新分配至各季度服务
当取水户的季度累加值与年度填报值存在差异时，支持按各季度历史用水比例将年度填报值重新分配至各季度，以年度数据为基准修正季度数据，确保季度统计结果与年度统计结果的协调统一。
（3）季度用水总量导出服务
提供选择取水户季度用水量数据统计成报表和导出服务。
支持用户按区域、行业等条件筛选取水户季度用水量数据，将筛选结果统计汇总成报表，并支持以Excel、PDF等格式导出。
3．重要流域用水量核算服务
基于重要流域用水总量核算技术方法及其研究成果，参照附表7规范格式，对标用水统计调查制度标准，将6条流域及流域内县域水量的核算成果，标准化接入水资源管理系统，实现核算成果线上展示、动态更新、一键查询、自动校验。
构建覆盖实施范围内重要流域用水量“区域/流域—重要流域—用水单元”的逐级获取与汇总。支持取水户所属流域关联服务、支持流域用水总量统计服务，支持统计图表的导出与分享。各技术服务要点详见表2-5。
表2-5 重要流域用水量统计技术服务要点
	技术服务
	详情说明

	取水户所属流域关联服务
	1）提供建立（跨流域）取水户与重要流域关联关系服务；
2）提供取水户点位聚合显示（数量标记）及与流域边界叠加显示服务。

	流域用水总量统计服务
	1）提供取水户数据按流域汇总统计流域内用水总量服务；
2）提供流域内按用水行业类别统计用水总量服务；
3）提供逐级统计用水总量及用水组成服务；
4）提供用水总量图表展示，并与地图双向联动服务；

	流域用水总量导出服务
	1）提供选择重要流域统计成报表和导出服务。


（1）取水户所属流域关联服务
① 提供建立（跨流域）取水户与重要流域关联关系服务
支持根据取水口的空间位置信息，将取水户与所在的重要流域进行空间关联，对于跨流域取水的取水户，同时建立与取水流域和受水流域的关联关系，形成取水户-流域关联台账，为流域用水总量统计提供基础关联数据。
② 提供取水户点位聚合显示（数量标记）及与流域边界叠加显示服务
在地图上按流域范围聚合显示流域内的取水户点位，当多个取水户点位密集分布时自动聚合并以数量标记展示，同时将取水户点位图层与流域边界图层叠加显示，帮助管理人员直观了解各流域内取水户的分布密度与数量概况。
（2）流域用水总量统计服务
① 提供取水户数据按流域汇总统计流域内用水总量服务
支持将关联至各重要流域的取水户用水量数据，按流域范围汇总统计流域内所有取水户的用水总量，形成各重要流域的用水总量统计结果，为流域水资源管理和配置提供数据支撑。
② 提供流域内按用水行业类别统计用水总量服务
在流域用水总量统计的基础上，支持进一步按用水行业类别（灌区灌溉用水、畜牧养殖用水、水产养殖用水、工业生产用水、城乡居民生活用水、建筑及服务业用水、城镇环境用水、河湖生态补水）对流域内用水量进行分类统计，展示各用水行业类别在流域用水总量中的占比，帮助管理人员掌握流域用水结构。
③ 提供逐级统计用水总量及用水组成服务
支持按三级流域、重要流域统计用水总量及用水组成，用户可逐级下钻查看各层级的用水详情，实现从流域整体到区域局部的用水总量分级统计与对比分析。
④ 提供用水总量图表展示，并与地图双向联动服务
支持以多种图表形式展示各流域用水总量及分类统计结果，并实现图表与地图的双向联动——点击地图上的流域可联动展示该流域的用水统计图表，点击图表中的数据项可在地图上定位对应流域，提升数据分析的交互体验。
（3）流域用水总量导出服务
提供选择重要流域统计成报表和导出服务。
支持用户选择单个或多个重要流域，将流域用水总量统计结果及分类明细统计成报表，并支持以Excel、PDF等格式导出。
（评分项14）2.2.2.2 数据流转设计
取用水量核算成果分析技术服务依托长距离引调水工程输水损耗核算、季度用水总量核算、重要流域用水量核算三类方法，将核算成果以空间化、可视化方式呈现，支撑水资源管理决策。
取用水量核算成果分析技术服务主要数据来源信息表如下：
表2-6 取用水量核算成果分析技术服务主要数据来源信息表
	主要数据
	来源系统名称
	数据库表名
	备注

	取水口相关信息
	福建省水资源管理系统
	取水口基础信息表
	

	取水口与用水户关系
	
	取水口-用水户关联表
	

	站点在线监测数据
	
	取水监测数据表
	

	流域信息
	
	流域基础信息表
	

	流域所在行政区划
	
	流域-行政区划关联表
	

	调查季度、年度水量
	用水统计调查系统
	用水统计调查数据表
	

	调查名录
	用水统计调查系统
	取水户分类标识表
	


数据流转要求如下：
（1）取用水量核算成果分析技术服务-长距离（典型）引调水工程输水损耗数据流转，用于长距离引调水工程输水损耗核算。前端层通过工程选择、时段选择、算法参数等分析边界条件输入，服务层调用算法服务进行损耗计算，并结合GIS引擎进行空间展示。计算所需的关键节点实时数据、工程特征属性数据、知识性参数数据从数据层获取，最终输出工程损耗量、损耗占比分析成果与损耗分摊成果。数据仍来源于税务、全国取用水管理、用水统计调查直报、福建省水资源管理等系统的同步数据，保障损耗核算与上游监测数据一致。
（2）取用水量核算成果分析技术服务-季度用水总量统计服务数据流转。前端层输入算法参数，服务层通过季度用水总量统计服务、算法服务与GIS引擎进行季度用水量计算、一致性校验与年度值分配。数据层提供取水户填报数据、年度统计数据及关联关系表，最终输出季度用水量、一致性校验成果和年度值分配成果，支撑全省省市县三级、分行业的季度用水总量动态核算。
（3）取用水量核算成果分析技术服务-重要流域用水量核算服务的数据流转，该服务针对晋江、九龙江、木兰溪、龙江、赛江、敖江等重要流域开展用水量核算。前端层通过流域选择、时段选择、算法参数设定分析边界，服务层调用重要流域用水量核算服务，结合GIS引擎的空间参数，基于取水户与流域关联关系、各行业权重关系、上级流域统计数据进行分行业、分区域水量拆分，最终输出季度用水量、一致性校验成果和年度值分配成果，满足流域级水资源管控需求。

（评分项15）2.2.2.3 上图入库效果
取用水量核算成果分析技术服务上图入库后，实现以下应用效果：
（1）输水损耗核算可查：在省水资源管理系统中，可按工程、时段、行业查看不少于11个长距离典型引调水工程的输水损耗核算数据，支持季度/年度同比环比分析，异常损耗节点自动标记预警，核算过程全程可追溯。
（2）季度用水总量可统：实现全省省市县三级、四大用水行业的季度用水总量自动化统计并核算出数，取水户分类标识清晰，年度与季度数据勾稽关系可校验，统计成果支持多维度图表展示与报表导出。
（3）重要流域用水可算：晋江、九龙江、木兰溪、龙江、赛江、敖江六大重要流域的年度和季度用水总量核算成果动态呈现，流域用水量与地图边界双向联动，取水户分布聚合显示，核算成果支持导出分享，满足流域水资源管理业务应用需求。
（4）数据成果标准规范：所有入库统计成果按照水资源管理系统数据规范进行字段标准化处理，成果格式统一、可比较、可汇总，为全省水资源精细化管控提供可靠的数据支撑。
2.2.3取水计量数据异常识别服务
（评分项16）2.2.3.1 技术服务内容
基于水资源管理系统，提供支持覆盖全省在线监测站点数据异常识别服务。支持异常数据识别与分类服务、支持异常数据分析服务、异常数据告警推送至三级联动服务。各技术服务要点详见表2-7：
表2-7 取水计量数据异常可视化技术服务要点
	技术服务
	详情说明

	异常数据识别与分类服务
	1）提供识别正常取水时段内的数据连续性缺失或间断性缺失服务；
2）提供识别数据突变大、突变小、突变零、负值等情形服务；
3）提供识别一定时段内多个连续计量数据保持不变的异常情形服务；
4）提供识别数据连续波动变化、规律明显、波峰波谷数据保持不变的异常情形服务；
5）提供异常数据标记和分类服务。

	异常数据可视化分析服务
	1）提供异常数据段在时序图中以差异化样式突出标注服务；
2）提供以图表形式展示各类异常的数量分布服务；
3）提供地图上以差异化颜色或图标展示异常数据分布服务。

	异常数据告警推送至三级联动服务
	1）提供异常数据告警推送服务。


1.异常数据识别与分类服务
（1）提供识别正常取水时段内的数据连续性缺失或间断性缺失服务
自动扫描取水计量监测数据序列，识别在正常取水时段内出现的数据连续性缺失（长时间无数据上报）或间断性缺失（数据时有时无、存在空缺时段）等异常情形，标记缺失起止时间与持续时长，为后续排查设备或通信中断问题提供线索。
（2）提供识别数据突变大、突变小、突变零、负值等情形服务
对相邻时段计量数据进行变化率计算，当数据出现突变增大（远超正常波动范围）、突变减小、突变归零或出现负值等异常情形时，自动识别并标记，帮助管理人员及时发现可能存在的管道泄漏或人为干预等问题。
（3）提供识别一定时段内多个连续计量数据保持不变的异常情形服务
对于检测一定时段内多个连续计量数据完全相同或保持不变的情形，正常情况下取水计量数据应随用水工况变化而波动，数据长时间保持不变可能意味着数据传输异常或人为篡改，要对此类异常进行自动识别和标记。
（4）提供识别数据连续波动变化、规律明显、波峰波谷数据保持不变的异常情形服务
对于检测数据呈现规律性连续波动但波峰波谷值始终保持不变的情形，此类规律性波动可能与实际用水工况不符，可能存在设备周期性干扰或数据模拟生成等情况，将其识别为异常并标记，提示管理人员进一步核查。
（5）提供异常数据标记和分类服务
对上述识别出的各类异常数据进行统一标记，按异常类型（数据缺失、数据突变、数据不变、规律性异常等）进行分类管理，在数据列表中以差异化标签展示异常类型和严重程度，便于管理人员按类别筛选、查看和处理异常数据。
2.异常数据可视化分析服务
（1）提供异常数据段在时序图中以差异化样式突出标注服务
在取水计量数据的时序曲线图中，以差异化颜色等方式突出标注识别出的异常数据段，使管理人员在查看数据趋势时能够直观发现异常区间，快速定位异常发生的时间节点和持续范围。
（2）提供以图表形式展示各类异常的数量分布服务
以柱状图、饼图等图表形式统计展示各类异常数据（数据缺失、数据突变、数据不变、规律性异常等）的数量分布及占比，帮助管理人员从宏观层面掌握异常数据的总体分布特征和主要异常类型，为制定针对性的数据治理措施提供依据。
（3）提供地图上以差异化颜色或图标展示异常数据分布服务
在地图上以差异化颜色或图标标注存在异常数据的取水计量站点，不同颜色或图标对应不同异常类型，管理人员可直观查看异常站点的空间分布情况，快速识别异常集中区域，为问题排查提供空间指引。
3.异常数据告警推送至三级联动服务
当识别到取水计量数据异常后，自动生成异常告警信息，按预设的告警规则和推送渠道（如系统消息、短信等）将告警推送至三级联动，确保异常问题能够被及时发现和响应，实现异常数据闭环管理。
（评分项17）2.2.3.2 数据流转设计
取水计量数据异常技术服务主要数据来源信息表如下：
表2-8 取水计量数据异常技术服务主要数据来源信息表
	主要数据
	来源系统名称
	数据库表名
	备注

	取水口相关信息
	福建省水资源管理系统
	取水口基础信息表
	

	取水口与用水户关系
	
	取水口-用水户关联表
	

	站点在线监测数据
	
	取水监测数据表
	

	调查季度、年度水量
	用水统计调查系统
	用水统计调查数据表
	


（1）取水计量数据异常识别与分类服务的数据流转，用于全省已接入的在线监测站点数据的异常识别与分类。前端层输入时段选择与算法参数，服务层调用异常数据识别与分类服务，基于数据层实时监测数据，识别缺失、突变、恒定等异常类型，并将缺失识别、突变识别、恒定识别结果返回前端界面展示。该服务是后续异常告警与闭环处理的数据基础，确保异常发现自动化、分类标准化。
（2）取水计量数据异常识别可视化分析服务的数据流转。在异常识别与分类的基础上，该服务提供可视化分析能力。前端层输入异常分析条件，服务层通过异常数据识别与分类服务与GIS引擎处理，生成异常标记并返回前端进行界面展示。通过在地图上用不同图标或颜色标记异常取水口，辅助管理人员直观研判数据质量问题的空间分布，提高人工复核效率。
（3）取水计量数据异常推送至三级联动实现闭环处理的数据流转，用于实现异常告警的全流程闭环管理。前端层从已识别的异常出发，依次完成异常状态处理、异常处理反馈，并支持历史统计与历史追溯。服务层通过数据服务将异常信息推送至三级联动。该服务与前序异常识别服务衔接，形成从异常发现、告警推送、处置反馈到历史追溯的完整闭环，持续推动全省取水计量数据质量提升。
（评分项18）2.2.3.3 上图入库效果
取水计量数据异常识别服务上图入库后，实现以下应用效果：
1．异常分布可视化：在地图界面上以差异化颜色或图标方式，实时展示全省各在线监测站点的异常数据分布情况，异常站点清晰，支持按地市、流域、时段筛选查看。
2．异常类型分析：提供异常数据类型（缺失、突变、连续不变、规律异常等）的数量分布图表，直观反映全省取水计量数据质量整体状况，辅助管理人员研判数据质量问题集中区域和典型问题类型。
3．时序图异常标注：针对指定站点，在时序数据图中以差异化样式突出标注异常数据段，便于业务人员直观判断异常成因，提高人工复核效率。
4．闭环处置跟踪：异常告警推送后，由三级联动实时跟踪各异常数据的处理状态（待处理、处理中、已处置），确保每条告警均有处理结果记录，实现异常数据管理全过程闭环，持续推动全省取水计量数据质量提升。
2.2.4取水计量数据综合管理服务
基于水资源管理系统，提供包括取用水等数据数据同步、与税务部门计量数据共享比对、取水计量检定档案及数据管控等服务，打通多方用水计量数据渠道，完善计量数据规范化管理体系，依托行业知识体系实现数据分析与异常诊断，全面提升取水计量监管精准度、合规性与数字化管理水平。
（评分项19）2.2.4.1 技术服务内容
1．取用水等数据同步服务
本项目取用水量核算体系完善服务、取用水核算成果上图入库服务依托系统取数，从用水统计调查直报系统、全国取用水管理平台等现有信息平台同步相关基础数据，有效提升数据归集的工作效率，减少各类取水用水单位、省市县各级水利部门额外填报等工作量，最大限度精简工作流程、压缩基层工作量。
通过调用标准化数据服务同步用水统计调查直报系统、全国取用水管理平台等现有信息平台数据，完成计量档案数据、计量监测数据、名录库台账等数据同步，夯实数据基础底座，为开展取用水量核算、核算成果上图等数据分析应用提供稳定、完整、规范的数据支撑保障。
（1）全国取用水管理平台数据同步
从全国取用水管理平台的全域基础数据同步本项目服务所需要的取用水户计量设施档案、计量监测数据、非在线水量数据等数据：
①　计量档案数据：取用水户计量设施（器具）档案信息包括设施编码、设施类型（机械水表、远传水表、电磁流量计、超声波流量计、堰槽、管道式计量、其他等）、非在线计量、安装位置、安装日期、检定/校准记录、数据传输方式等。
②　计量监测数据：计量监测数据包括规模以上非农在线计量情况、规模以上农业在线计量情况两类监测数据，涵盖应接与已接两个分组。应接分组包括：取水许可电子证照数量、已实现在线计量数据接入的证照数量、未实现在线计量数据接入的证照数量、在线计量数据接入率，以及灌区维度（已实现在线计量数据接入的灌区数量、未实现在线计量数据接入的灌区数量、灌区接入率）等；已接分组包括：在线计量数量、年累计水量、月异常计数、月异常率、年内到报率、年内异常率、年异常计数、与上个月到报率比较、与上个月异常率比较等。
③　非在线水量数据：包括非在线水量台账、抄表记录详情等数据。非在线水量台账数据包括：主体信息（取水权人名称、证册编号）、取水信息（取水用途、水源类型、水源编码）、计量设施信息（计量设施编码/证号、规格型号、一次计量量纲、计量方式、计量器具类型）、 状态信息（审核通过、未上报、市级待审核等）等，数据按行政区划（省级—市级—县级）层级归集。抄表记录详情数据是指逐户逐季度抄表记录，具体包括：季度抄表记录（季度水量（m³）、抄表时间、佐证材料）、审核记录（审核通过、待审核、未上报、原因说明等）等，抄表记录按年度-季度两级结构归集。
（2）用水统计调查直报管理系统数据同步
从用水统计调查直报管理系统同步本项目服务所需要的名录库台账数据、基层定报表、基层年报表、综合年报表等数据：
①　名录库台账与用水总量汇总核算表
基于水利部全国统一取用水名录库全量数据，同步获取福建省全域多类别用水主体及工程名录台账。
名录库总台账、灌区名录、公共供水户名录、自备水源工业取用水户名录、自备水源服务业取用水户名录、人工河湖补水工程名录、畜禽养殖场名录、鱼塘取用水户名录、建筑业取用水户名录、城乡环境用水户名录、跨流域调水工程、用水总量汇总核算表等。
②　基层定报表（101、102、103、104）四套报表
基于福建省全域取用水户季度填报原始数据，完成101、102、103、104四套重点行业季度调查表的数据同步获取。
101表（大中型灌区取用水调查表）：包括福建省属地所有大中型灌区取水水源、取水规模、灌溉取水量、用水结构、用水损耗、灌区运行取水等核心季度数据。
102表（重点公共供水企业取用水调查表）：包括福建省重点公共供水企业取水、制水、供水、售水、管网输水损耗、水源利用等季度分项数据。
103表（重点工业企业取用水调查表）：重点工业企业季度取水用水调查数据包括省内重点自备水源工业企业取水总量、生产用水、生活用水、重复用水、用水损耗等核心指标。
104表（重点服务业单位取用水调查表）：重点服务业季度取用水调查统计数据包括重点服务业自备水源取水、经营用水、配套生活用水、耗损水量等台账信息。
③　基层年报表（201、202、203、204、205）五套报表
基于水利部年度汇总福建省全域用水统计原始数据，完成201、202、203、204、205五套基层年度专项调查表的数据同步获取，全面汇总福建省年度细分行业取用水调查台账。
201表（典型小型灌区取用水调查表）：典型小型灌区年度调查汇总数据包括福建省典型小型灌区年度取水总量、灌溉面积、分季节用水、灌溉损耗、农业用水利用情况等。
202表（非重点工业企业取用水调查表）：省内非重点自备水源工业企业年度取水、生产用水、生活用水、用水效率、水量损耗等明细数据。
203表（非重点服务业单位取用水调查表）：非重点服务业年度取水用水调查数据，包括省内中小规模服务业自备水源取水、经营用水、耗损水量等年度台账信息等。
204表（河湖补水工程补水调查表）：福建省各类人工河湖、生态补水、河道补水工程年度补水量、补水时段、补水水源、工程运行用水台账等。
205表（非重点公共供水调查表）：福建省非重点、小型、零散公共供水主体年度取水、制水、供水、损耗数据等。
④　综合年报表（301、302、303）三套汇总报表
以水利部全国汇总福建省全域综合统计数据为唯一基准，完成301、302、303三套省级综合汇总报表的数据同步获取，全面汇总全省小型灌区、小型公共供水、全域全行业取用水整体情况。
301表（小型灌区取用水综合表）：福建省小型灌区整体取水总量、灌溉用水总量、有效灌溉面积、用水损耗、农业用水综合利用情况等。
302表（小型公共供水企业取用水综合表）：全省小型公共供水企业整体取水、制水、供水、管网损耗、终端售水综合指标等。
303表（取用水综合表）：福建省全域取用水汇总数据，全省工业、农业、公共供水、服务业、生态补水、城乡环境、养殖、建筑等全行业取用水数据等。
⑤　303表配套典型调查表（303-1、303-2、303-3、303-4）
严格按照水利部细分行业典型调查统计标准，完成福建省四类典型调查表数据的同步获取。四类报表的调查对象均为按部委统一要求选定的典型调查对象（典型养殖场、典型鱼塘、典型建筑工程、典型城乡环境用水户），属典型调查而非全行业普查。
303-1表（典型养殖场取用水调查表）：福建省典型规模化畜禽养殖场取水、生产用水、清洗用水、损耗水量、节水措施用水台账数据等。
303-2表（典型鱼塘取用水调查表）：全省典型鱼塘养殖取水、补水、换水、水体损耗、循环利用水量数据等。
303-3表（典型建筑业取用水调查表）：全省典型在建建筑工程施工取水、生产用水、施工降尘用水、工地生活用水、水量损耗数据等。
303-4表（典型城乡环境用水户取用水调查表）：全省城乡绿化、市政保洁、生态景观、河道运维等城乡环境类典型用水户取水用水台账等。
2．与税务部门计量数据共享比对技术服务
提供与税务部门计量数据的归集整理、比对和预警服务。各技术服务要点详见表2-9：
表2-9 与税务部门计量数据共享比对技术服务要点
	技术服务
	详情说明

	跨部门计量数据的归集整理服务
	1）提供福建省水资源管理系统的在线监测数据（实时）、用水统计调查直报管理系统的统计数据（季度、年度）、税务共享的缴税用水量、福建省取用水小程序的季度取水统计数据（季度）等多源跨部门数据的归集整理与数据安全服务。

	计量数据比对和预警服务
	1）提供为同类别计量数据合理误差范围设定服务；
2）提供数据超合理误差范围预警服务。


（1）跨部门计量数据的归集整理服务
针对福建省水资源管理系统的在线监测数据（实时）、用水统计调查直报管理系统的统计数据（季度、年度）、税务共享的缴税用水量、福建省取用水小程序的季度取水统计数据（季度）等多源跨部门差异化、多类型的业务数据，匹配适配各部门业务场景的专项数据采集手段完成全量数据统一归集、标准化梳理与规整处理：依托定时任务实现周期性存量、增量数据拉取，通过省级数据汇聚平台完成纳税用水量等数据批量同步，调用标准化数据服务实时获取各业务系统动态业务数据，多方位完成多源数据归集规整，为后续开展跨维度数据交叉比对提供稳定、完整、规范的数据支撑保障。
（2）计量数据比对和预警服务
当数据触发超误差范围预警后，还会同步生成异常数据核查提示，推送给对应层级的水资源监管人员，辅助监管人员快速定位数据异常问题，及时跟进核实异常原因，保障取水计量数据与涉税用水量数据的一致性，为水资源税征管协同提供准确的数据支撑。
3．取水计量检定档案及数据管控技术服务
提供检定档案服务与计量数据管控服务，检定档案服务包括检定档案及规范检定周期查看、年度常态化检定台账查询、临期预警及档案更新、检定资料归档等服务；计量数据管控服务包括数据轨迹留痕、数据筛选查询等管控服务，实现计量数据从“采集合规”到“核算准确”再到“风险可控”的闭环管控，确保各环节数据完整、一致、可追溯。各技术服务要点详见表2-10：
表2-10 取水计量检定档案及数据管控技术服务要点
	技术服务
	详情说明

	一、检定档案服务

	提供检定档案及规范检定周期服务
	1）为各类水资源计量器具提供检定档案服务，登记设备明细、历次检定信息及设备状态，确保档案信息的完整性；
2）结合器具类型、使用场景及行业标准，规范设定检定周期，确保检定周期合规、计量准确。

	年度常态化检定台账服务
	1）建立常态化检定体系，提供分批检定清单等台账服务；
2）明确检定相关明细，协助完成计划备案及记录留存；
3）跟进检定推进情况，确保流程有序、有据可查，减轻管理负担。

	临期预警及档案更新服务
	1）实时跟踪设备状态，对临近、超期未检定设备发出预警提醒；
2）提供档案更新服务，确保档案与实际状态一致、真实有效。

	检定档案归档服务
	1）归集检定证书、原始记录等资料，规范归档留存，支撑合规核查；
2）确保检定情况可存档、可追溯、可预警、可合规，满足监管及管理需求。

	二、计量数据管控服务

	计量数据管控服务
	1）对现场作业、数据操作等进行全过程轨迹留痕；
2）提供按业务场景、操作人员、时间范围等多维度数据筛选查询服务，并生成符合监管审计要求的过程留痕报告；
3）提供计量原始数据与系统存储数据校验服务，保障计量数据真实性，满足计量业务监管及数据合规管理服务需求；
4）实现计量数据全程可溯源、可核查、可审计；
5）提供取水站点全要素综合档案与智能预警服务。


（1）检定档案服务
① 提供检定档案及规范检定周期服务
建立设备明细台账：对各类水资源计量器具进行逐一登记，记录设备名称、型号、规格、出厂编号、安装位置及使用单位等基础明细信息。
录入历次检定信息：收集并整理每台器具过往的检定证书、原始记录及检定结论，按时间顺序进行档案录入，形成完整的检定历史链条。
标记设备实时状态：在档案中动态标注设备当前状态（如正常在用、停用、维修中、报废等），确保档案信息与现场实物状态一致。
核定合规检定周期：依据器具类型、实际使用场景及现行国家/行业计量检定规程，逐台确定法定检定周期，并在档案中明确标注下次应检日期。
② 年度常态化检定台账服务
制定分批检定清单：根据各计量器具的检定周期到期时间，按年度统筹生成分批检定清单，建立并动态维护年度常态化检定计划台账。
跟踪检定执行进度：定期核对分批清单的执行情况，动态更新台账中的已检、待检明细，实时掌握检定工作进度，确保全年检定计划有序落地。
检定结果确认与闭环管理：跟进器具检定状态，对检定合格的器具及时更新台账记录；对检定不合格的器具，督促落实维修或报废处理，确保全年检定工作按期完成、全程有据可查。
③ 临期预警及档案更新服务
设置分级预警提醒：以检定周期为基准，对临近检定日期（如提前90天、30天）及已超期未检定的设备，通过通知消息、短信等方式发出预警提醒。
动态更新档案信息：在设备完成检定、维修、更换、停用等状态变更后，及时同步更新档案中的检定记录、设备状态及下次应检日期，确保档案与实际状态实时一致、真实有效。
④ 检定档案归档服务
归集全套检定资料：统一收集每台器具的检定证书、原始记录、校准报告、不合格处理单等全部相关资料，按设备编号或年度分类整理。
实现全流程可追溯管理：通过归档体系确保每台器具的检定情况可随时调阅存档、追溯历史、触发预警、验证合规性，满足监管部门检查及内部管理需求。
（2）计量数据管控服务
①对现场作业、数据操作等进行全程轨迹留痕
在现场作业中，通过智能终端设备实时记录作业人员的操作动作、时间节点和作业位置；在数据操作环节，对数据的录入、修改、删除等每一步操作都进行详细记录，包括操作人员账号、操作时间、操作内容等关键信息。痕迹数据将进行存储留痕，确保数据的安全性和完整性。
②提供按业务场景、操作人员、时间范围等多维度数据筛选查询服务，并生成符合监管审计要求的过程留痕报告
用户可以根据实际需求，选择特定的业务场景，如计量数据采集场景、设备维护场景等；也可以指定操作人员姓名或账号，精准定位相关操作记录；还能设定时间范围，快速查询某一时间段内的操作痕迹。支持根据筛选条件生成详细的过程留痕报告，报告内容涵盖操作明细、人员信息、时间轴等，并且严格按照要求进行格式规范和数据呈现，确保报告具备法律效力和可追溯性。
③提供计量原始数据与存储数据校验服务，保障计量数据真实性，满足计量业务监管及数据合规管理服务需求
采用哈希算法、数据加密等技术手段，对计量原始数据和存储数据进行比对校验。在数据采集环节，实时校验原始数据的完整性和准确性；
④实现计量数据全程可溯源、可核查、可审计
通过建立唯一的数据标识和关联关系，实现计量数据从采集、传输、存储到应用的全程可溯源。用户可以通过数据标识快速定位数据的来源和流转过程，核查数据的真实性和准确性。在审计过程中，审计人员可以依据数据的完整记录，对计量业务的各个环节进行全面审计，确保业务操作符合规范和要求。此服务在能源计量、工业生产计量等领域具有重要应用价值，能够有效提升计量管理的水平和效率。
⑤提供取水站点全要素综合档案与智能预警服务
建立站点基础档案信息：统一归集取水站点、取水口基础属性、专网卡资料，支持多取水口信息切换展示，按策略执行相关数据优先加载与降级回退。
整合站点空间可视化信息：集成站点地图定位、现场实景、影像资源，支持多类底图切换、行政区划图层筛选叠加，直观展示站点地理位置。
构建站点全生命周期设备台账：集中管理取水证照、计量设备、RTU设备、考核指标等资料，支持各类明细下钻查看详情。
汇总站点取用水监测数据：展示年度许可/计划水量、阶段性用水统计、多周期水量趋势曲线，提供多渠道上报用水数据横向对比，自动识别超许可、超计划用水情况。
实现站点异常主动预警：支持初始化自动加载、三级联动、用水超限数据，统一汇总展示全部异常事项；存在异常的台账标签自动高亮标记，支持展开查看对应业务明细。
统一数据与权限管控：依托测站编码贯通全部业务，按权限隔离数据；区分正常无数据与异常缺失场景，差异化展示图表信息。
4．取水计量数据归集、查询服务
围绕取水在线计量设施完善、监测计量数据整合归集、计量数据规范处置、取用水量核算技术核算与整合等关键环节，系统梳理取用水业务对象关联逻辑，提炼整合水资源行业规则及实操经验，形成标准化知识体系。各技术服务要点详见表2-11：
表2-11 取水计量数据归集、查询服务要点
	技术服务
	详情说明

	取水计量数据归集、查询服务
	1）归集取水计量规范、监测技术标准、水量核算方法、监管规则及实操经验等领域知识，提供系统化分类管理服务；
2）面向业务人员提供标准化、可检索、可调用的知识查询服务


（1）归集取水计量规范、监测技术标准、水量核算方法、监管规则及实操经验等领域知识，提供系统化分类管理服务
具体而言，知识库涵盖以下核心类别：
标准规范：包含国家、行业及地方出台的各类技术标准，如《SL/T 213-2020 水利对象分类与编码总则》《SL 758-2018 水情预警信号》《SL 736-2016 水文数据目录服务规范》等，明确水利对象分类、水情预警及水文数据服务等基础技术要求。
法律法规与政府规章：涵盖水资源管理、河道采砂、水利风景区等监管规则，如《中华人民共和国公务员法》《关键信息基础设施安全保护条例》《信访条例》《福建省河道采砂管理办法》《福建省水利风景区管理办法》等，明确监管部门职责与业务流程。
地方性法规及部委规章：包含水政监察、工程标准化管理等规定，如《水政监察工作章程》《大中型水闸工程标准化管理评价标准》《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》等，为基层执法与工程运行提供制度依据。
行政规范性文件与司法解释：提供招投标、公平竞争及法律适用等配套指导文件，如《福建省河道砂石开采权招投标办法(试行)》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》等，规范行政行为与法律适用。
工作交流与其他文件：汇集一线水务工作者的实操经验与政策指导，如水利部2024年水资源管理工作座谈会经验交流材料（强化水资源刚性约束、落实“四水四定”等）、《国家节水行动方案》及《福建省人民政府办公厅关于进一步提高防灾减灾水平的通知》等，提供贴近基层的业务指导与政策导向。
系统化分类管理服务将上述知识按照领域、层级、应用场景等进行精准分类，建立知识索引，方便用户快速定位和获取所需知识，同时支持知识的更新和维护，确保知识的时效性和准确性。
（2）面向业务人员提供标准化、可检索、可调用的知识查询服务
标准化知识查询服务遵循统一的知识分类标准和查询规范，确保不同用户在查询知识时能够获得一致的结果。支持通过关键词检索、分类检索、高级检索等多种检索方式，帮助业务人员快速定位所需知识，支持模糊检索、精确检索等多种检索模式。提供便捷知识查询服务，实现知识的无缝调用。同时，帮助业务人员发现提升知识获取的效率和准确性。
（评分项20）2.2.4.2 数据流转设计
1．与税务部门计量数据共享比对技术服务流程
与税务部门计量数据共享比对技术服务主要数据来源信息表如下：
表2-12 与税务部门计量数据共享比对技术服务主要数据来源信息表
	主要数据
	来源系统名称
	数据库表名
	备注

	纳税用水量数据
	福建省数据汇聚平台
	纳税水量数据表
	

	季度取水统计数据
	全国取用水管理平台
	季度用水表
	


与税务部门计量数据共享比对技术服务流程实现跨部门、跨层级数据协同，外部部门中，福建省税务向福建省数据汇聚平台提供纳税用水量数据，支持从水利部互联网端的“全国取用水管理平台”获取季度取水统计数据、从“用水统计调查直报管理系统”获取用水统计调查的季度与年度数据，并同步接收来自省级汇聚平台的纳税用水量等外部数据，经统一汇聚后，交付至底层的比对技术服务，最终实现税务用水量与水资源管理取/用水数据的交叉比对与一致性校验，支撑监管协同与精准决策。
2．检定档案服务流程
检定档案服务主要数据来源信息表如下：
表2-13 检定档案服务主要数据来源信息表
	主要数据
	来源系统名称
	数据库表名
	备注

	取水计量设施电子档案
	水资源管理系统
	计量基础信息表
	

	历史检定数据
	
	站点接入表
	


检定档案服务流程以福建省水资源管理系统为起点，系统提供检定站点清单后，启动档案建设：首先依据清单建立检定档案；随后生成常态化检定台账；台账在运行中持续进行计算与动态更新；基于更新结果，对临期或超期设备实施预警，并同步完成档案信息的实时更新；最后通过标记操作，将完整、准确的检定档案归档留存，形成闭环管理，确保档案可追溯、可预警、可合规。
3．数据操作（计量识别）数据流转流程
数据操作（计量识别）数据流转主要数据来源信息表如下：
表2-14 数据操作（计量识别）数据流转主要数据来源信息表
	主要数据
	来源系统名称
	数据库表名
	备注

	计量识别记数据
	水资源管理系统
	计量识别记录表
	

	监测站点数据
	
	监测站点表
	

	当前账号数据
	
	用户表
	


流程分为操作员操作、计量填报与识别、数据提交与处理三个阶段，覆盖操作员、移动端应用、后端服务全链路：
（1）操作员操作阶段：操作员进入计量识别主页，选择“计量识别填报”标签页并确认；移动端同步进入计量填报页面，后端服务接收计量填报请求。
（2）计量填报与识别阶段：移动端选择站点，拍照上传水表照片后调用识别服务，自动识别水表读数；后端同步准备数据接收，返回累计水量数值，由操作员确认最终读数。
（3）数据提交与处理阶段：确认后的计量数据提交至后端，后端完成计量记录提交与数据入库，数据保存至计量记录表与系统操作日志表；验收通过后结果反馈至前端，本次数据流转完成。     
4．审计查询服务流程
流程分为场景选定与路由分发、查询执行与数据关联、结果输出三个阶段，覆盖审计人员、查询服务、数据源三层链路：
（1）场景选定与路由分发阶段：审计人员选定业务场景，经路由分发后调取日志数据并确认；查询服务同步调取对应业务数据，数据源启动查询执行。
（2）查询执行与数据关联阶段：查询服务依次串联数据操作（计量）全业务链路，通过事件联动机制同步数据状态；数据源从站点数据出发，依次关联日志状态与日志表、日志与计量表，完成多维度数据整合。
（3）结果输出阶段：数据源最终生成包含校验数据的状态与完整信息，验收通过后结果反馈至审计人员端，返回最终查询结果。
5．计量数据校验规则总览流程
流程分为数据采集与传输校验、异常分析与处置两个阶段，覆盖数据源、数据逻辑、数据完整性三类校验维度：
（1）数据采集与传输校验阶段：依据统一校验规则配置，同步开展两类校验：逻辑校验：依次完成OCR读数与人工读数比对、采集频率合规校验、计量与在线监测一致性校验、图片原始性校验。完整性校验：依次完成计量设备定位校验、数据趋势异常检测、数据变更追溯校验、设备信息完整性校验。
（2）异常分析与处置阶段，校验结果汇总后执行异常处置，依次生成、输出校验报告（含校验规则、校验日志）；验收通过后，最终完成校验结果归档。
6．计量数据全链路流程
流程分为数据采集提交、审计溯源核查两个阶段，联动作业员、审计两类角色：
（1）数据采集提交阶段：作业员选定站点，拍摄水表照片并完成上传处理；作业员同步通过AI识别水表读数；审计人员对采集数据确认后提交，进入核验环节。
（2）审计溯源核查阶段：校验通过的数据提交后，审计端形成数据追溯链路，生成并输出包含核查报告、溯源数据链、操作日志的审计报告；结果反馈至运维端，完成全流程审计监管。
7．计量数据溯源流程
流程分为数据采集、数据处理、数据溯源三个阶段，覆盖数据源、数据处理、数据校验与关联全链路：
（1）数据采集阶段：数据源侧依次调取操作日志表、计量记录表，确认后进入处理环节；文件存储服务器同步提供存储支撑与基础业务数据。
（2）数据处理阶段：数据处理侧生成站点状态日志表，完成数据关联比对与质量检查，数据为质检提供支撑；校验关联侧基于站点数据，依次完成计量识别、数据录入存储、设备信息关联。
（3）数据溯源阶段：全量数据汇总后执行数据一致性校验，开展溯源分析，输出含溯源报告、关联日志、数据快照的成果；验收通过后完成数据归档与报告生成。
8．数据全流程管控流程
流程分为数据采集、传输加密、存储保护三个阶段，覆盖操作端、传输加密层、审计检测层三层管控链路：
（1）数据采集阶段：操作人员完成水表拍摄、读数录入后提交数据；传输加密层与审计检测层同步接收数据，进入后续处理环节。
（2）传输加密阶段：传输加密层对数据执行加密处理，针对敏感字段采用SM4 加密后完成数据传输；审计检测层同步完成图片转 Base64、数据解密、参数完整性校验。
（3）存储保护阶段：校验通过的数据存入计量记录表，同步记录操作日志，生成包含审计报告、异常记录、告警明细的审计结果；验收通过后结果反馈至操作端，完成数据放行。
9．归集取水计量知识管理流程
归集取水计量知识管理主要数据来源信息表如下：
表2-15 归集取水计量知识管理主要数据来源信息表
	主要数据
	数据来源
	数据名称
	备注

	法规政策与标准规范
	福建省水利厅
	法律法规、规章及解释、规范性文件、其他政策
	资料

	水利业务管理
	
	取用水管理、节约用水、水资源保护、综合管理、水利投资
	资料

	水利政务动态与交流
	
	会议消息、领导讲话、工作交流
	资料

	水利统计公报与监测资料
	
	水资源公报、水文旬报
	资料


本流程旨在建立规范的取水计量知识库，分为体系构建、内容整编、审核发布三个阶段，由知识工程师与业务人员协同完成：
（1）体系构建阶段，明确知识归集范围，覆盖取水计量规范、监测技术标准、监管规则及实操经验四大类。结合业务实际需求，制定包含领域、层级、应用场景的分类框架，确立统一的入库标准，为后续工作奠定基础。
（2）内容整编阶段，收集各类原始文件与案例资料，进行格式统一与内容清洗。依据既定分类框架对知识进行打标与归类，确保各项标准规范文件与一线实操案例准确对应。同时，梳理关键词与检索逻辑，优化知识的查找效率。
（3）审核发布阶段，对入库知识进行完整性与准确性校验，重点核实标准文件的时效性。确认无误后上线发布，形成包含知识目录与管理规范在内的标准化知识资产，支持日常查询与业务参考。
（评分项21）2.2.4.3 上图入库效果
1．与税务部门计量数据共享比对技术服务效果
对接税务部门开展取水计量数据共享比对，打通多渠道用水计量数据归集通道，构建标准化计量数据管理体系，并依托行业模型开展智能数据分析与异常识别诊断；一方面破除部门数据壁垒、统一全域计量数据标准，实现取水数据全量可追溯、跨部门协同核验，精准排查瞒报水量、计量违规、申报不符等风险；另一方面推动监管模式由人工抽查转向智能预警、定向核查，大幅降低执法与企业报送成本，有效提升取水计量监管精准度、市场主体合规自律水平，同时夯实水资源数字化监管底座，支撑用水总量精细化管控与违规问题闭环处置，全面实现取水计量业务规范化、智能化、数字化升级。
2．计量数据管控服务效果
全流程行为留痕，实现现场作业、计量数据操作等全业务环节操作轨迹完整记录，每一步操作均留存有效凭证，做到行为可追溯、过程有依据。
多维查询与合规出报，支持按业务场景、操作人员、时间区间等多条件灵活筛选检索，完全适配监管与审计工作要求，提升审计效率。
数据安全风险防控，对计量原始数据与存储数据开展校验，有效规避数据风险，保障计量数据真实准确，满足计量业务监管与数据合规管理要求。
全链路审计核查，搭建完整数据溯源体系，计量业务从采集、传输、存储到应用全环节均可一键溯源、在线核查、闭环审计，实现全流程透明化监管。
3．取水计量数据归集、查询服务效果
整合取水计量规范、监测技术标准、水量核算规则、监管制度及一线实操经验等各类专业内容，完成系统化分类梳理与统一管理。为业务人员提供标准化知识库，支持快速检索、随时调用，助力业务人员规范作业、高效开展工作。
2.3服务标准与考核体系
（评分项22）2.3.1总体考核要求
本项目总体考核要求如下：
1.取用水量核算单元划分应科学合理（如关键计量节点设定、输水线路分段等），确保核算边界清晰明确，充分贴合典型工程、流域水系、行政分区等管控需求。
2.取用水量核算方法充分适配典型工程工况特点、流域水资源禀赋及福建省本地水文特性，计算公式、权重系数等选取应规范、科学、贴合实际。
3.取用水量核算口径应统一规范，核算体系符合国家水资源管理规范及福建省地方水资源管控要求。
4.取用水量核算数据应来源清晰、全程可溯源、可复核校验（中标单位须按要求完成各类资料与数据的归集、整理、校核工作，提交的全部资料与数据需格式规范、信息真实，并明确标注来源出处），并建立完整闭环的水量平衡核算体系，严格将水量平衡误差控制在国家及行业规范允许范围内。
5.取用水量核算成果可支撑全省水资源刚性约束管控、跨区域水资源优化调度、取水许可审批及常态化水资源考核等工作。
6.全部成果资料应齐全、规范完整，可顺利通过业主单位、厅水资源处及专家组评审验收，并完成问题整改、成果审核与标准化归档工作。
7.本项目每发现一次资料或数据造假，中标单位扣款3000元（包括但不限于：伪造篡改各类资料或数据，虚构各类信息、台账、数据凭空捏造及其他弄虚作假的行为），累计出现3次资料或数据造假，业主单位有权终止合同，没收履约保证金，并追究中标单位相关法律责任。
在项目实施期间及质保期内，中标单位须常态化开展核算成果自查校验工作，及时排查甄别异常核算数据，完成问题整改与成果优化。同时须结合项目实际需求及业主单位要求，动态优化完善取用水量核算体系、取用水核算成果上图入库等服务，持续保障核算体系科学合理、核算流程规范标准，为全省规模化推广筑牢基础。
本项目设立专项考核周期，考核周期自中标单位正式提交项目成果之日起启动，持续至本项目最终验收合格前全程有效。考核期间，业主单位、监理单位将对中标单位履约情况及服务质量开展考核评定，包含取用水量核算体系完善服务归集资料与数据的完整性、真实性及各项核算成果的逻辑合理性、数据准确性等考核内容。业主单位、监理单位将依据考核标准执行相应扣款处理，并在合同付款时予以扣除相关费用。本项目考核内容分为取用水量核算体系完善服务考核、取用水核算成果上图入库服务考核两部分：
（评分项23）2.3.2取用水量核算体系完善服务考核
结合长距离引调水工程损耗用水核算技术方法、季度用水总量核算方法、重要流域用水量核算方法及成果提交要求，针对性设计对应考核内容与考核要点，明确各核算方法的成果标准与提交要求，确保输出成果符合行业规范及质量要求。具体考核要求如下：
表2-16 长距离引调水工程损耗核算技术方法成果考核
	序号
	成果提交要求
	考核内容
	考核要点及说明

	一
	典型工程基础信息及供水对象有关材料

	1
	提交11个典型工程设计资料、工程管理单位、供水线路、供水范围、计量情况等基础信息材料。同时，对每个典型工程的所有供水对象逐个分析，提交11个典型工程所有供水对象基础信息表，主要包括供水对象取水用途、2023-2026年取水量（含直报水量、在线监测水量两种数据）、计量设施信息、计量所在位置、在线监测站点编码等，如果供水对象为公共供水企业，需收集其2023-2026年的分行业供水量、分县供水量
	材料完整性检查
	每个典型工程每缺少一类基础信息材料，中标单位扣款1000元，限期整改完成；
每个典型工程每缺少一个供水对象基础信息表，或当供水对象为公共供水企业时，每缺一份年度分行业供水量、分县供水量数据，中标单位扣款1000元，限期整改完成

	2
	提交每个典型工程的水源取水口~输水线路~供水对象（用户或水厂）之间的工程拓扑图（参照附图1）
	拓扑图完整性
检查
	拓扑图需完整覆盖工程供水水源、输水干线、分水节点、供水对象等，实现水源至供水对象全链路可视化

	二
	典型工程关键计量节点信息及水量折算成果

	1
2
	对11个典型工程的计量情况进行分析，每个典型工程根据水量核算需要设定若干个关键计量节点（需在工程拓扑图上标示）。提交每个关键计量节点的计量现状情况，其中属于无计量型和误差型的关键计量节点，需要逐个提交该节点的具体的水量折算方法，该节点2023-2026年水量数据（含直报水量、在线监测水量两种数据），以及该节点2023-2026年的水量折算成果
	拓扑图上标示
要求
	拓扑图每个关键计量节点编制唯一节点编号，拓扑图内标注节点类型，并用图例区分节点类型

	
	
	数据完整性检查
	检查所有无计量型和误差型的关键计量节点水量折算成果，每个典型工程每缺一份关键计量节点年度水量折算成果，中标单位扣款1000元，限期整改完成

	三
	典型工程水量分段损耗核算成果

	1
	针对典型工程，逐一梳理各工程全线路水量平衡逻辑、各节点水量对应关系，按照输水干支线进行拆分，研究针对性的输水损耗水量计算公式与核算流程，合理核算各输水区段损耗水量，提交11个典型工程输水线路分段清单列表，列明每个分段线路的输水损耗水量计算公式。根据每个工程2023-2026年取水量数据，提交11个典型工程输水线路分段水量损耗核算成果
	数据完整性检查
	检查典型工程是否有全部输水线路分段水量损耗核算成果，每个典型工程每缺一个分段水量损耗核算成果，中标单位扣款1000元，限期整改完成

	
	
	数据逻辑校验
	典型工程所有分段损耗水量总和= 典型工程损耗水量；
每个典型工程分段损耗水量总和与典型工程损耗水量有明显差额，且无合理解释的，中标单位扣款1500元，限期整改完成

	四
	典型工程分区域分行业分摊成果

	1
	参照附表1，按用水统计调查的公共供水调查表格式，将总输水损耗分摊至所有受水县域的农业、工业、生活、生态四大用水行业
	数据完整性检查
	检查典型工程供水覆盖的受水县域，确保无遗漏，每个县域有农业、工业、生活、生态四大用水行业分摊损耗数据；
每个受水县域每缺一项分摊数据，且无合理解释的，中标单位扣款2000元，限期整改完成

	2
	提交11个典型工程2023-2026年每个年度的总输水损耗分区域分行业分摊成果，并明确每个分摊后数据成果的计算公式
	数据逻辑校验
	典型工程所有受水县域四大行业分摊损耗量总和= 典型工程总输水损耗量；
每个典型工程每年度输水损耗数据有一处明显差额，且无合理解释的，中标单位扣款2000元，限期整改完成

	五
	典型工程输水损耗成果核验表

	1
	提交11个典型工程2023-2026年各输水线路分段漏损率成果表，评估漏损率的合理性，提出该分段的合理漏损率阈值范围
	数据完整性检查
	检查典型工程各输水线路分段漏损率成果表，确保无遗漏

	六
	典型工程输水损耗核算方法（需上图）

	1
	在11个典型工程的拓扑图上标注所有供用水对象计量点位置、在线监测站点编码、计量关键节点水量折算公式、关联的用水统计调查对象信息、取水许可信息等。在11个典型工程的拓扑图上标注每个分段的输水损耗计量公式、漏损率合理阈值等。展示11个典型工程输水损耗，每个分区域分行业分摊的水量计算公式
	拓扑图完整性、一致性检查
	检查每个典型工程拓扑图标注内容，及拓扑图与供水对象信息表等基础资料是否吻合；
每个典型工程每缺一处标注，或每存在一处标注与基础资料不吻合，中标单位扣款2000元，限期整改完成



表2-17 季度用水总量核算技术方法成果考核
	序号
	成果提交要求
	考核内容
	考核说明

	一
	历年用水量和经济社会指标数据

	1
	参照附表2～附表5，提交2023-2026年1-4季度全省大中型灌区农田灌溉、重点工业、重点服务业、重点公共供水等4个行业用水量数据。
提交2023-2026年全省典型小型灌区、非重点工业企业、非重点服务业、河湖补水工程、畜牧养殖、水产养殖、建筑业、城乡环境等8个行业年度用水统计调查表，以及小型灌区、小型公共供水企业、用水总量核算表等
	数据溯源、完整性检查
	提交全省范围内大中型灌区农田灌溉、重点工业、重点服务业、重点公共供水4个大行业取用水户目录，明确统计边界；
提交典型小型灌区、非重点工业企业、非重点服务业、河湖补水工程、畜牧养殖、水产养殖、建筑业、城乡环境等8个行业取用水户目录，以及小型灌区、小型公共供水企业，明确统计边界

	2
	以县为单元，提交2023-2026年全省各县耕地面积、城镇人口、农村人口、GDP、工业增加值等经济社会指标数据
	数据溯源、完整性检查
	提交全省各县耕地面积、城镇人口、农村人口、GDP、工业增加值等经济社会指标数据，并明确数据出处

	二
	分行业季度用水量核算方法成果

	1
	提交农业灌溉、畜牧水产、工业、服务业、居民生活、人工生态环境、河湖生态补水用水量季度用水量核算方法及2023-2026年每季度用水量核算成果。重点说明用水量核算的详细过程，包括水量推算技术路线、推算依据、推算公式、拆分方法等，重点是公共供水企业供水量中各类用水量的拆分方法，以及未纳入季度调查的工业、服务业、生活用水量推算方法等。其中，农业灌溉、畜牧水产需重点说明小型灌区在无典型调查数据情况下水量推算的详细过程。2023-2026年每季度用水量核算成果需要细分到每个县及其县域内的水资源三级区
	数据溯源、完整性检查
	中标单位提供每个县及其县域内的水资源三级区清单，标识跨三级区县域，确保覆盖所有县域及其县域内的水资源三级区

	
	
	数据逻辑校验
	公共供水企业供水量拆分，季度拆分平衡误差≤±1.5%；随机抽取30%县域，每县选取1家公共供水企业，复算整套拆分过程，检查数值是否在误差范围内，超过误差且无合理解释的，中标单位扣款2000元；
未纳入季度调查的工业、服务业、生活用水量、小型灌区推算方法，推算依据是否合理，有无说明选用系数、参数的理由，禁止无依据自定义分配系数


	2
	参照附表6，提交所有县域及其对应的水资源三级区2023-2026年每个季度用水量核算成果
	
	

	三
	季度用水量数据核验成果

	1
	对所有县域及其对应的水资源三级区2023-2026年每个季度用水量核算成果进行校验，提交每个季度每个县及其对应三级区的季度亩均灌溉用水量、万元GDP用水量、城乡居民人均生活用水量等核心用水指标成果，并对指标合理性进行评估
	数据溯源、完整性检查
	每个县及其对应三级区，每缺一项季度核心用水指标成果，  中标单位扣款1500元，限期整改完成

	
	
	数据逻辑校验
	对照省级水资源管控指标、行业用水定额等依据，检查指标是否异常，并进行合理性评估；
县域全部水资源三级区分行业季度水量总和= 全县季度对应行业总用水量；
检查水量平衡逻辑，每发现一处县域全部水资源三级区分行业季度水量总和与全县季度对应行业总用水量数据有明显差额，且无合理解释的，中标单位扣款2000元，限期整改完成



表2-18 重要流域用水总量核算技术方法成果考核
	序号
	成果提交要求
	考核内容
	考核说明

	一
	流域边界范围成果

	1
	提交6个流域相关的矢量数据，包含河流水系、行政区划、水资源四级区、大中型灌区分布等矢量数据
	坐标系检查
	必须统一为 CGCS2000 坐标系（国家法定坐标系）

	
	
	空间拓扑检查
	流域边界闭合，严禁出现重叠、缝隙等现象

	
	
	矢量数据完整性检查
	检查河流水系、行政区划、水资源四级区、大中型灌区分布等矢量数据完整性，每个流域每缺少一项关键矢量数据，中标单位扣款1500元，限期整改完成

	
	
	属性完整性检查
	检查名称、编码等属性是否为空，是否存在乱码或命名不规范。河道水系含河道等级、长度等；行政区含县码、县域名称等；水资源四级区含分区编码、分区名称等；灌区含灌区名称、设计灌溉面积等

	2
	提交6个流域套县级行政区面积拆分信息表
	数据溯源、完整性检查
	提交6个流域涉及的所有县域面积等材料，确保无漏县、无重复统计县域

	
	
	数据逻辑校验
	县级行政区内，拆分到各流域的面积之和必须= 该县行政区划总面积；
流域内，包含的所有县级拆分面积之和必须= 该流域矢量计算的总面积；
面积拆分信息表，每发现一处不符合以上数据逻辑，中标单位扣款1500元，限期整改完成

	二
	流域跨流域引调水工程台账表

	1
	提交流域内外所有跨流域引调水工程台账表（跨六大重要流域），明确工程输水线路、取水水源、供水范围等基础信息
	数据溯源、完整性检查
	对照已登记引调水工程名录，核查所有跨流域调水工程是否遗漏，每遗漏一个跨流域调水工程，或每个跨流域引调水工程每缺一项基础信息（部分跨流域引调水工程本身没有的信息除外，须提供佐证材料证明），中标单位扣款1500元，限期整改完成

	三
	流域经济社会指标和水量拆分成果表

	1
	根据流域内涉及相关县域人口、GDP、灌区面积、畜牧水产产量等指标进行拆分，提交6个流域经济社会指标拆分成果表、流域内相关县域8个行业用水量权重系数
	数据溯源、完整性检查
	提交流域内涉及相关县域人口、GDP、灌区面积、畜牧水产产量等数据，并明确数据出处

	
	
	拆分逻辑校验
	8个行业用水权重系数：同一流域各行业权重之和均为1，权重设置附计算依据

	2
	提交2023-2026年跨流域调出和调入水量成果
	数据溯源检查
	提交年度调水量成果，核查所有跨流域调水工程调水量成果是否遗漏，每遗漏一处中标单位扣1500元，限期整改完成

	3
	提交2023-2026年6个流域的水量拆分成果表
	数据逻辑校验
	流域分县域用水量总和= 流域用水总量；
流域分行业用水量总和= 流域用水总量；
检查流域水量拆分成果，每发现一处流域分县域用水量总和或流域分行业用水量总和与流域用水总量有明显差额，且无合理解释的，中标单位扣款1500元，限期整改完成

	四
	流域水量数据核验成果
	
	

	1
	对6个流域以及流域内相关县域用水量核算成果进行校验，提交6个流域以及流域内相关县域的2023-2026年亩均灌溉用水量、万元GDP用水量、城乡居民人均生活用水量等核心用水指标成果，并对指标合理性进行评估
	数据完整性检查
	每个流域以及流域内相关县域每缺一项年度核心用水指标成果，中标单位扣款1500元，限期整改完成

	
	
	数据逻辑校验
	对照省级水资源管控指标、行业用水定额等依据，检查指标是否异常，并进行合理性评估


 
（评分项24）2.3.3取用水核算成果上图入库服务考核
考核期内，取用水核算成果上图入库服务将按以下要求执行考核扣款，具体详见下表：
表2-19 取用水核算成果上图入库考核
	序号
	考核内容
	考核要点及说明

	1
	响应时间
	展示类服务请求时所耗费的时间≤5s；数据查询类服务请求时所耗费的时间≤5s，由网络等第三方服务造成延迟除外

	2
	服务异常
	具有7×24小时稳定服务的能力，考核期内，每出现一次服务闪崩或异常，中标单位扣款1000元

	3
	服务异常修复
	考核期内，服务异常超24小时未修复处理完成，中标单位扣款1500元

	
	
	质保期内，中标单位人员须在12个小时内到现场处理服务异常等问题，24小时修复处理完成

	4
	服务优化完善
	考核期内：业主单位提出的相关服务优化完善，中标单位未按要求按期交付或交付成果不满足要求，每次扣款2000元

	
	
	质保期内，中标单位须根据业主单位、厅水资源处要求，进行相关服务优化完善

	5
	网络安全
	业主单位被网信、国安、网安等部门通报，经确认属于中标单位责任，每收到一次扣款1500元

	6
	“供－取－用”拓扑关系构建
	中标单位要负责构建县（区）级水行政主管部门提交的全部“供－取－用”拓扑关系可视化展示，数量不少于1000个。在项目最终验收前，如县（区）级水行政主管部门提交的拓扑关系少于1000个，不足数量的拓扑关系可视化展示须进行费用核减

	7
	取用水量核算成果
	每发现一处长距离（典型）引调水工程核算、季度用水总量核算、重要流域用水总量核算成果与“取用水量核算体系完善”核算成果不一致，中标单位扣款500元，限期整改完成

	8
	取水计量数据异常识别
	每发现一次数据异常未成功识别，中标单位扣款500元


（评分项25）2.4取用水量核算主要数据格式要求
取用水量核算等服务主要数据格式要求如下：
表2-20 取用水量核算等服务主要数据格式要求
	序号
	数据
	格式要求

	1
	行政区划编码
	6位县级行政区划代码，唯一标识、不可重复、不可为空

	2
	水资源三级区代码
	7位字母数字混合，唯一标识、不可重复、不可为空

	3
	水资源四级区代码
	7位字母数字混合，唯一标识、不可重复、不可为空

	4
	在线监测站点编码
	10位长度编码，唯一标识、不可重复

	5
	计量所在位置
	坐标精度GPS经纬度建议保留6 位小数

	6
	取水用途
	符合国内取水用途分类

	7
	取水量
	计量单位：万m³，保留2位小数

	8
	耗水量
	计量单位：万m³，保留2位小数

	9
	灌溉面积、耕地面积
	计量单位：万亩，保留2位小数

	10
	人口
	计量单位：万人，保留2位小数

	11
	GDP、工业增加值
	计量单位：亿元，保留2位小数

	备注：其他数据格式参照行业规范执行。


 
2.5人员配置与培训
为保证本项目取用水量核算体系、取用水核算成果上图入库服务应用效果，在项目实施过程中需对相关人员进行应用培训，在以后取用水核算成果上图入库服务应用过程中亦需根据应用的深入针对不同培训对象进行相应内容的培训，以保证业主单位、厅水资源处、运维服务单位人员等能够及时、熟练地进行使用和管理。
（评分项26）2.5.1人员配置计划
中标单位须组建项目专业技术团队，配置相应技术力量和人员投入项目实施。中标单位团队人员包括但不限于：项目经理1人，技术负责人1人，数据负责人1人，信息安全负责人1人，技术团队不少于5人，并按需求调查报告、招投标文件的服务要求和进度要求设置项目团队。中标单位须确保项目团队人员无违法犯罪记录、无不良从业记录，未发生过数据泄露、信息泄露等事件。
（评分项27）2.5.2人员培训计划及要求
用户培训分为取用水量核算体系培训和取用水核算成果上图入库培训两种，培训对象包括业主单位、厅水资源处和运维服务单位人员等。
取用水量核算体系的培训内容包括长距离引调水工程损耗核算技术方法、季度用水总量核算技术方法、重要流域用水总量核算技术方法相关理论知识培训、核算方法应用培训等，目的是使用户了解取用水量核算体系的技术理论框架和掌握应用方法。
取用水核算成果上图入库培训内容包括“供－取－用”拓扑关系技术服务、取用水量核算成果分析技术服务、取水计量数据异常识别服务、取水计量数据综合管理服务流程、操作使用方法和维护方法等，目的是使用户了解服务的基本流程和掌握操作使用方法。
中标单位须制定培训方案，并根据参与培训人员数量等情况提供培训地点和培训所需设备设施，培训地点须经业主单位同意。在用户培训过程中，中标单位须提供用户手册等培训资料，并及时形成用户培训签到记录。
表2-21 培训课程安排表
	序号
	课程
	培训方式
	培训地点
	人员

	1
	取用水量核算体系培训、取用水核算成果上图入库培训
	根据项目管理需要组织集中培训或现场培训
	根据参与培训人员数量等情况确定
	业主单位、厅水资源处和运维服务单位人员等


（评分项28）2.6、附表附图
附表1
典型工程分区域分行业分摊成果表（范例）
	指标名称
	  单位
	序号
	晋江市
	石狮市
	鲤城区
	丰泽区
	惠安
	泉港
	台商
	洛江
	南安

	一、取水量
	   万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）地表水源
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）地下水源
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）来自其他供水单位水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）非常规水源
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	再生水
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	集蓄雨水
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海水淡化水
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	矿坑（井）水
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	微咸水
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、售水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）城镇居民用水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）农村生活用水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）服务业用水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）工业用水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（五）供给其他供水单位水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（六）其他用水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、免费供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四、水厂制水损失及自用水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五、输配水漏损水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2
大中型灌区取用水调查表(范例）[image: img]
附表3
重点工业取用水调查表(范例）[image: img]


附表4
重点服务业取用水调查表(范例)
[image: img]
附表5

重点公共供水企业取用水调查表(范例)
[image: img]


附表6
县域季度用水量核算成果表（范例）
	指标名称
	计量单位
	代码
	合计
	本年数

	甲
	乙
	丙
	
	闽东诸河
	闽江中下游(南平以下)
	闽南诸河

	一、农业用水量
	万立方米
	1
	
	
	
	

	   （一）耕地灌溉
	万立方米
	3
	
	
	
	

	   （二）林地灌溉
	万立方米
	4
	
	
	
	

	   （三）园地灌溉
	万立方米
	5
	
	
	
	

	   （四）牧草地灌溉
	万立方米
	6
	
	
	
	

	   （五）鱼塘补水
	万立方米
	7
	
	
	
	

	   （六）畜禽用水
	万立方米
	8
	
	
	
	

	二、工业用水量
	万立方米
	9
	
	
	
	

	   （一）火(核)电工业直流式
	万立方米
	11
	
	
	
	

	   （二）火(核)电工业循环式
	万立方米
	12
	
	
	
	

	   （三）非火(核)电工业
	万立方米
	13
	
	
	
	

	三、生活用水量
	万立方米
	14
	
	
	
	

	   （一）城镇居民生活
	万立方米
	16
	
	
	
	

	   （二）农村居民生活
	万立方米
	17
	
	
	
	

	   （三）建筑业
	万立方米
	18
	
	
	
	

	   （四）服务业
	万立方米
	19
	
	
	
	

	四、人工生态环境补水量
	万立方米
	20
	
	
	
	

	   （一）城乡环境
	万立方米
	22
	
	
	
	

	   （二）河湖补水
	万立方米
	23
	
	
	
	

	五、总用水量
	万立方米
	24
	
	
	
	


附表7
	2023年九龙江流域用水情况表（范例）

	
	龙文区
	龙海区
	漳浦县
	华安县
	....
	合计

	1.用水总量
	
	
	
	
	
	

	灌溉用水
	
	
	
	
	
	

	畜牧养殖用水
	
	
	
	
	
	

	水产养殖用水
	
	
	
	
	
	

	工业生产用水
	
	
	
	
	
	

	城乡居民生活用水
	
	
	
	
	
	

	建筑及服务业用水
	
	
	
	
	
	

	城镇环境用水
	
	
	
	
	
	

	河湖生态补水
	
	
	
	
	
	

	2.跨区域调水量
	
	
	
	
	
	

	跨流域调出水量
	
	
	
	
	
	

	跨流域调入水量
	
	
	
	
	
	

	3.流域用水符合性评估
	
	
	
	
	
	

	流域内水量分配指标
	
	
	
	
	
	

	是否超流域内水量分配指标
	
	
	
	
	
	

	流域外调水指标
	
	
	
	
	
	

	是否超流域外调水指标
	
	
	
	
	
	

	流域水资源开发利用率
	
	
	
	
	
	

	4.流域内经济社会指标
	
	
	
	
	
	

	灌溉面积
	
	
	
	
	
	

	人口总数
	
	
	
	
	
	

	国民生产总值
	
	
	
	
	
	

	5.流域内用水指标
	
	
	
	
	
	

	亩均用水量
	
	
	
	
	
	

	居民人均生活用水量
	
	
	
	
	
	

	万元GDP用水量
	
	
	
	
	
	


附图1    典型工程供水情况拓扑图（范例）
[image: img]
 


三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	本项目服务期为自服务合同签订后6个月内完成最终验收

	2
	★
	交货地点
	福州市东大路229号水利水电大厦(具体按合同签订的交付服务地点)

	3
	★
	交货条件
	中标单位须完成2026年数据取用水量核算技术方法研究及核算成果上图入库，项目全部核算成果、上图入库成果经确认符合要求后，业主单位组织项目最终验收；

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：项目初步验收：中标单位完成2023-2025年数据取用水量核算技术方法（长距离引调水工程损耗核算、季度用水总量核算、重要流域用水总量核算技术方法）研究及核算成果上图入库、“供－取－用”拓扑关系技术服务、取水计量数据异常识别服务、取水计量数据综合管理服务等内容，核算成果、上图入库成果等经监理单位、业主单位检查审核，厅水资源处确认基本符合要求并出具用户试用报告后，业主单位组织专家进行项目初步验收，形成项目初验意见和整改建议。
2、期次2，说明：最终验收：中标单位完成2026年数据取用水量核算技术方法（长距离引调水工程损耗核算、季度用水总量核算、重要流域用水总量核算技术方法）研究及核算成果上图入库，项目全部核算成果、上图入库成果等经监理单位、业主单位检查审核，厅水资源处确认符合要求并出具合格用户使用报告后，业主单位组织专家进行项目最终验收，验收通过则形成项目验收意见，同意项目结束；验收不通过则要求中标单位按专家意见进行整改，直至通过专家组验收为止。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，合同签订之日起，业主单位收到中标单位正规发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%
2、进度款，项目通过初步验收后，业主单位收到中标单位正规发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%
3、进度款，项目通过最终验收后，业主单位收到中标单位正规发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
说明：本采购包履约保证金为合同金额的10%，缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险。说明：缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：保函 说明：中标人在签订采购合同后一个月内应向采购人提交履约保函。



其他商务要求：
以下其他商务要求条款均为“★”标示的内容，均为不允许负偏离的实质性要求，若未响应或负偏离，均视为无效投标。
★8、项目实施进度
本项目服务期为自服务合同签订后6个月内完成最终验收，项目进度安排如下：
（1）合同签订后，中标单位开始开展取用水量核算技术方法研究、取用水核算成果上图入库服务。
（2）3个月内，中标单位须完成2023-2025年数据取用水量核算技术方法研究及核算成果上图入库、“供－取－用”拓扑关系技术服务、取水计量数据异常识别服务、取水计量数据综合管理服务等内容，核算成果、上图入库成果经确认基本符合要求后，业主单位组织项目初步验收。
（3）6个月内，中标单位须完成2026年数据取用水量核算技术方法研究及核算成果上图入库，项目全部核算成果、上图入库成果经确认符合要求后，业主单位组织项目最终验收；
（4）中标单位未按计划完成建设任务的，每超期1天扣款合同总金额的千分之一，累计超期扣款金额不超过合同总金额的百分之五。
★9、数据保密及使用要求
9.1.签署保密协议
本项目服务实施涉及工程设计资料、取用水户台账、计量监测数据、纳税用水量、取用水核算成果等敏感信息，属于水利行业重要业务数据。项目中标单位进场前，必须与业主单位签订《项目数据安全保密协议》，明确数据保密范围、管控责任、泄露追责条款，未签署保密协议不得开展任何现场调研、数据归集、分析核算工作。
9.2.数据使用限制
中标单位仅可将项目全部原始数据、中间分析数据、取用水核算成果等用于本项目取用水量核算体系完善服务、取用水核算成果上图入库服务，严禁将任何数据、资料复制、摘抄、导出，用于本项目以外的商业经营、对外咨询、学术发表、第三方共享等一切其他用途。未经业主单位书面正式授权，不得向任何第三方披露、转让、出借全部或部分项目数据资产。
9.3.项目完工数据处置
项目验收交付后，中标单位须完整移交项目所有纸质和电子载体成果，保密义务不因项目合同到期终止而失效。
9.4.法律责任约束
若中标单位违反保密约定、擅自挪作他用造成数据泄露，业主有权终止合同、扣除全部尾款，并追究其全部经济赔偿及相应法律责任。
★10、项目质保服务
中标单位完成本项目建设后，须负责所建设的取用水量核算体系完善、取用水核算成果上图入库服务的质保，配合水资源中心端运维服务单位做好技术保障。本项目质保服务期为三年，在质保服务期内中标单位负责无偿提供服务优化完善，质保服务期从项目最终验收合格之日起计算。
质保服务期工作要求如下：
10.1.为水资源中心端运维服务单位提供运维人员培训、相关技术资料等服务，确保运维服务单位可无缝开展相关服务日常运维工作；
10.2.本项目建设的取用水核算成果上图入库服务出现异常时，如确定是本项目服务导致的，中标单位须负责异常修复处置；
10.3.根据业主单位、厅水资源处要求，负责取用水量核算体系完善、取用水核算成果上图入库服务优化完善。
★11、项目验收等要求
2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用）须按项目需求调查报告、招投标及合同等要求进行实施，以确保项目质量达到要求。
中标单位须根据需求调查报告规定的成果提交要求、上图入库要求，按规范格式提交项目成果，核算成果、上图入库成果等经监理单位、业主单位检查审核，厅水资源处确认符合要求并出具合格用户试用报告/用户使用报告后，业主单位组织项目初步验收/最终验收，具体要求如下：
11.1项目初步验收
中标单位完成2023-2025年数据取用水量核算技术方法（长距离引调水工程损耗核算、季度用水总量核算、重要流域用水总量核算技术方法）研究及核算成果上图入库、“供－取－用”拓扑关系技术服务、取水计量数据异常识别服务、取水计量数据综合管理服务等内容，核算成果、上图入库成果等经监理单位、业主单位检查审核，厅水资源处确认基本符合要求并出具用户试用报告后，业主单位组织专家进行项目初步验收，形成项目初验意见和整改建议。
11.2项目最终验收
中标单位完成2026年数据取用水量核算技术方法（长距离引调水工程损耗核算、季度用水总量核算、重要流域用水总量核算技术方法）研究及核算成果上图入库，项目全部核算成果、上图入库成果等经监理单位、业主单位检查审核，厅水资源处确认符合要求并出具合格用户使用报告后，业主单位组织专家进行项目最终验收，验收通过则形成项目验收意见，同意项目结束；验收不通过则要求中标单位按专家意见进行整改，直至通过专家组验收为止。
★12、档案管理要求
在项目验收前，中标单位须根据《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》等档案管理办法要求，系统梳理、规范编制完整的项目实施过程与验收文档。项目实施过程与验收文档提交监理单位审查通过后，方可启动项目验收工作，确保项目档案资料完整规范、内容真实可追溯，满足项目验收、审计等各项工作要求。
★13、项目成果与知识产权归属
业主单位、中标单位对长距离引调水工程损耗用水核算、季度用水总量核算、重要流域用水量核算等核算技术方法及取用水核算成果、上图入库成果等成果共有知识产权。未经业主单位许可，中标单位不得将本项目相关资料（包括项目成果、秘密信息、技术资料和文件等）提供给第三方。
中标单位提供的标的物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标单位还应保证业主单位不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与业主单位无关，中标单位应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若业主单位因此而遭致损失，则中标单位应赔偿该损失。
若中标单位提供的标的物不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标单位中标资格将被取消；业主单位还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：中标单位应向业主单位赔偿实际直接损失且不超过合同总价的20%。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
无
第六章 政府采购合同
参考文本
合同编号：
 福建省政府采购合同（服务类）
编制说明

 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
甲方：
住所地：________________
联系人：________________
联系电话：______________
传真：________________
电子邮箱：________________

 乙方： ________________
 住所地： ________________
 联系人：______________
 联系电话：______________
 传真：________________
 电子邮箱：________________
根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：
 一、合同组成部分
1.1本合同条款及附件；
1.2采购文件及其附件、补充文件；
1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；
1.4其他文件或材料：
 二、合同标的

 三、价格形式及合同价款
 3.1价格形式
 固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。
 固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。
 其他方式。
 3.2合同价款包含范围
 3.3其他需说明的事项：
 四、合同标的及服务范围、地点和时间
 4.1项目名称： _____________
 4.2服务范围：_____________
 4.3服务地点：_____________
 4.4服务完成时间：_____________
 五、服务内容、质量标准和要求
 5.1服务工作量的计量方式：_____________
 5.2服务内容：_____________
 5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：
 （1）服务技术保障：_____________
 （2）服务人员组成：_____________
 （3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________
 5.4服务质量标准及要求：
 5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
 5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：
 5.4.3其他要求：
 六、服务履约验收或考核
 甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：
 七、甲方的权利与义务
 7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。
 7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。
 7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。
 7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。
 7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。
 7.6其他
 八、乙方的权利与义务
8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方
8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；
8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；
8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。
8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。
8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。
8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
8.8其他
 九、资金支付方式、时间和条件

 十、履约保证金
 □有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。
10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。
10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。
10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。
 十一、合同期限

 十二、保密条款
12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。
12.2其他
 十三、违约责任
13.1甲方违约责任
（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金
（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。
（3）其他违约情形
13.2乙方违约责任
（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；
（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”
（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：
（4）其他违约情形
 十四、不可抗力事件处理
本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。
 十五、解决争议的方法
15.1甲、乙双方协商解决。
15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：
 1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：
 2、向______人民法院提起诉讼。
 十六、合同其他条款

 十七、其他约定
17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______
17.5其他
 十八、合同附件
 十九、合同融资支付约定
19.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。
中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。


 甲方（采购人）：
 法定（授权）代表人：
 纳税人识别号：
 开户银行：
 账号：
 乙方（中标或成交人）：
 法定（授权）代表人：
 纳税人识别号：
 开户银行：
 账号：
签订地点：_____________
签订日期：____年___月___日
 


第七章 电子投标文件格式
编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。
4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。
 


封面格式(资格及资信证明部分)
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
※注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）
 


一、投标函
致：（采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：                                        
邮编：                                           
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 


二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位授权书（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
签署日期： 年 月 日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
 


二-2 证明材料
注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。
二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(自然人身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:
我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
供应商：名称(单位公章)
日期：　　年　　月　　日
注：
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；
2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。
 


二-2-2 资格证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


财务状况报告（财务报告、或资信证明）
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


二-3信用记录查询提示
1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。
2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。
 


二-4中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 


二-5联合体协议（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
……
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
……
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


二-6分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）
乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：
1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


二-7其他资格证明文件（若有）
二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 


三、投标保证金
编制说明
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 


封面格式(报价部分)
福建省政府采购投标文件
（报价部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、开标（报价）一览表
二、投标（响应）报价明细表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 


开标（报价）一览表
项目编号：[350001]KMJ[GK]2026002
项目名称：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用）
采购包：1(2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用)
投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用
	 6000000  元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350001]KMJ[GK]2026002
项目名称：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用）
采购包：2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用
投标人名称：
 2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用）

	 序号
	 服务名称
	 服务范围
	 服务要求
	 服务时间
	 服务标准
	 最高限价
	 单价
	 数量
	 计量单位
	 总价

	 1
	 研究长距离引调水工程损耗核算技术方法
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 1300000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 项
	 {供应商响应}  元

	 2
	 研究季度用水总量核算技术方法
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 936000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 项
	 {供应商响应}  元

	 3
	 研究重要流域用水总量核算技术方法
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 884000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 项
	 {供应商响应}  元

	 4
	 “供－取－用”拓扑关系技术服务
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 780000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 项
	 {供应商响应}  元

	 5
	 取用水量核算成果分析技术服务
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 600000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 项
	 {供应商响应}  元

	 6
	 取水计量数据异常识别服务
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 300000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 项
	 {供应商响应}  元

	 7
	 取水计量数据综合管理服务
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 1200000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 项
	 {供应商响应}  元


合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
 


三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
项目编号：　　　　　　　　
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	[bookmark: _GoBack]供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…

	
	

	备注
	


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。
3.5强制类节能产品不享受价格扣除。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明
1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 


三-3本国产品证明材料（若有）
三-3-①关于符合本国产品标准的声明函（价格扣除适用，若有）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
......
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：　　年　　月　　日
1.产品如有型号，请在"产品名称"栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。
 


三-3-②《本国产品说明》（价格扣除适用，若有）
本公司（单位）郑重承诺并声明：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本公司（单位）所提供的以下产品，完全符合本国产品认定标准，属于本国产品：
	序号
	采购文件要求的产品名称
	响应文件中响应的主要产品/技术名称(规格型号)
	响应的产品是否为本国产品


	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例是否达到80%
	


本公司（单位）对上述承诺承担全部法律责任，若存在虚假承诺或与实际不符情形，自愿接受政府采购相关法律法规及监管规定处理，并承担由此产生的一切法律后果与经济责任。
供应商名称（盖章）：
日期：　　年　　月　　日
注：
1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见下附件2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
3. 本项目(采购包)若需要供应商响应本国产品，需在本国产品说明文件中响应(承诺)供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
4. 若本国产品说明和关于符合本国产品标准的声明函出现不一致，以《关于符合本国产品标准的声明函》为准。
 


三-4招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
编制说明
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 


封面格式(技术商务部分)
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
※注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 


一、标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


二、技术和服务要求响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


三、商务条件响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


四、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
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